Б.А. Спасский, И.Ю. Митюнина, О.Э. Чувызгалов, Е.В. Шестопалова
Пермский университет
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НАДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНОВЫЕ ПОЛЯ
Соликамская депрессия (СолД) является уникальным регионом, где в верхней части осадочной толщи горных пород пермского возраста имеются залежи калийных солей, а на глубинах около 2 км располагаются биогермные образования позднедевонского возраста, структуры облекания которых, как и сами тела рифов, содержат нефть и газ. Совместная добыча этих полезных ископаемых требует обеспечения геодинамической безопасности данной территории.
Напряженное состояние земной коры является основным фактором, определяющим характер геологических процессов и связанных с ними тектонических движений породных масс. Горные породы на территории СолД в современную геологическую эпоху продолжают находиться под воздействием тектонических сил различного направления и интенсивности, о чем говорят происходящие время от времени геодинамические явления. Часть действующих тектонических сил носят унаследованный характер, вызывая новые подвижки по существующим разломам, а часть имеют неотектонический характер.
Как показали исследования последних лет В.И. Копнина, Г.П. Щербининой и других геологов изначальное залегание пластов подстилающей соли, продуктивной толщи солей и надсолевой толщи было горизонтальным. В последующем, под действием напряжений, возникающих под влиянием близости активной Уральской области неустойчивая из-за присутствия пластичных солей породная система была выведена из равновесного состояния. В мощной толще подстилающей соли начались перетоки пластичных масс. В результате формируется сложный рельеф кровли солей, осложненный поднятиями и впадинами разных размеров и амплитуд.
В результате перераспределений больших масс соли в более жестких породах надсоляной толщи происходят сложные деформации, сопровождающиеся возникновением ослабленных, трещиноватых зон, которые по мере своего развития могут обусловливать современные экзотектонические сейсмические явления. При пересечении таких участков горными выработками может повышаться опасность добычных работ.
Как показывают исследования последних лет (Неганов, Килейко и др., 1997, Новоселицкий, 1999 и др.) часть разрывных нарушений в осадочном комплексе пород СолД, которые выделялись ранее по данным грави-магниторазведки, не подтверждаются при сейсмических исследованиях. Поэтому задача детального изучения надсолевых отложений начинает приобретать первостепенное значение. Стандартные сейсмические исследования методом отраженных волн, проводимые с целью поисков нефти и газа, не позволяют в полной мере решать эту задачу из-за ориентированности систем наблюдения на разведку более глубоких интервалов разреза. Однако анализ особенностей волновых полей колебаний, имеющихся в первых вступлениях сейсмограмм, которые обычно не используются для решения геологических задач, позволяет установить основные особенности строения надсолевой толщи пород. 

Вертикальные срезы куба скоростей широтного (a) и меридионального (b) простирания