Title: ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА НЕФТИ И ГАЗА
Author: Илья
Last saved by: kardak
Company: ПГУ

Д.А. Новиков 

© Д.А. Новиков, 2000

Томский филиал Института геологии нефти и газа СО РАН
ГИДРОГЕОЛОГИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЭНГАЯХИНСКОГО ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Венгаяхинское газонефтяное месторождение расположено в северной зоне центральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна (рис. 1). В тектоническом отношении оно приурочено к северной части Вэнгаяхинского вала, расположенного в пределах Вынгапуровского мегавала. В нефтегазоносной части разреза мегавала, как и Западно-Сибирского бассейна в целом, выделяется три основных гидрогеологических комплекса: апт-альб-сеноманский, неокомский и юрский. Изученная часть разреза превышает 3 км. 
Апт-альб-сеноманский гидрогеологический комплекс представлен отложениями покурской свиты, сложенными в верхней части уплотнёнными песками, песчаниками и серыми алевритистыми глинами с прослоями ракушечников, гравелитов и конгломератов. 
Нижняя часть комплекса сложена преимущественно серыми, тёмно-серыми песчаниками, чередующимися с тёмно-серыми глинами и алевролитами. К сеноманским отложениям приурочена массивная, пластово-сводовая газовая залежь высотой 73 м (рис. 2) и дебитом газа 650 тыс. м^3/сут.  Подземные  воды  комплекса относятся к хлоридному натриевому или натриево-кальциевому типам (по С.А. Щукареву) с минерализацией 6-18 г/л, возрастающей с глубиной. Воды содержат (в мг/л): I – 2,0-6,4, Br – 12,2-46,0, NH_4 – 2,7-22,0, В – 1,3-5,0, F – 0,5-2,9 и нафтеновые кислоты – 0,2-1,1. Газонасыщенность подземных вод составляет 1,2-2,5 л/л. Водорастворённые газы комплекса (ВРГ) имеют метановый состав с содержанием метана до 97-99 об.%, азота 0,8-1,5, натриевому или натриево-кальциевому типам (по С.А. Щукареву) с минерализацией 6-18 г/л, возрастающей с глубиной. Воды содержат (в мг/л): I – 2,0-6,4, Br – 12,2-46,0, NH_4 – 2,7-22,0, В – 1,3-5,0, F – 0,5-2,9 и нафтеновые кислоты – 0,2-1,1. Газонасыщенность подземных вод составляет 1,2-2,5 л/л. Водорастворённые газы комплекса (ВРГ) имеют метановый состав с содержанием метана до 97-99 об.%, азота 0,8-1,5,водорода около 0,025 об.% и гомологов метана до 0,5 об.%.
Неокомский гидрогеологический комплекс включает отложения вартовской и мегионской свит. В верхней части комплекс сложен зелёными, зеленовато-серыми глинами с прослоями песчаников и алевролитов. Отложения мегионской свиты представлены чередованием

Рис. 1. Расположение Вынгапуровского мегавала (1) на севере Западной Сибири

Рис. 2. Геологический разрез Вэнгаяхинского газонефтяного месторождения:
1 – битуминозные аргиллиты, 2 – преимущественно песчаники, 3 – преимущественно глины, 4 – тектоническое нарушение; залежи: 5 – газовые, 6 – нефтяные

ем тёмно-серых глин и песчаников, при этом песчаники ачимовской пачки часто известковистые с прослоями глин. В неокоме выявлено 4 нефтяные залежи пластово-сводового и структурно-литологического типа (рис. 2) с дебитом нефти 97 т/сут. Неокомский комплекс вмещает подземные воды хлоридного натриево-кальциевого или натриевого типа с минерализацией 8,0-21,9 г/л. Содержание микрокомпонентов в подземных водах составляет (в мг/л): I – 1,6-34,4, Br – 10,1-59,6, NH_4 – 3,5-36,0, В – 1,8-26,0, F – 0,8-4,0 и нафтеновых кислот – 0,2-2,1. Газонасыщенность подземных вод изменяется довольно широко, интервал колебаний варьируется от 0,8 до 3,2 л/л. ВРГ имеют метановый состав, причём доля его гомологов увеличивается по сравнению с вышезалегающим комплексом до 3-6, а вблизи залежей до 15-25 об.%.
Юрский гидрогеологический комплекс представлен отложениями баженовской, георгиевской, васюганской, тюменской, котухтинской, ягельной и береговой свит. Верхняя часть комплекса сложена морскими трансгрессивными осадками, представляющими собой переслаивание тёмно-серых аргиллитоподобных глин с песчаниками и алевролитами. Нижняя часть комплекса сложена континентальными озёрно-аллювиальными и прибрежно-морскими песчано-глинистыми отложениями заводоуковской серии. В юрском комплексе промышленные притоки нефти получены из верхней юры: баженовской и васюганской свит (рис. 2). Подземные воды юрского комплекса относятся к хлоридному натриевому типу с минерализацией 20,2-56,8 г/л. Воды содержат (в мг/л): I – 0,8-6,2, Br – 17,2-119,3, NH_4 – 45,0-165,0, В – 2,0-8,8, F – 0,5-8,0 и нафтеновые кислоты – 0,3-0,8. Газонасыщенность подземных вод составляет 0,8-3,2 л/л. ВРГ комплекса имеют метановый состав с его содержанием в среднем 80-85 об.%. В составе ВРГ роль гомологов метана является очень высокой и варьируется от 5 до 15 об.%. 
Таким образом, в пределах нижнего гидрогеологического этажа Вэнгаяхинского газонефтяного месторождения (нефтегазоносная часть разреза) развиты солёные хлоридно-натриевые воды с общей минерализацией преимущественно 10-15 г/л в апт-альб-сеноманских и 30-45 г/л в юрских отложениях. Воды неокомского комплекса по всем параметрам, включая общую минерализацию, занимают промежуточное положение. В целом это типичные для Западно-Сибирского артезианского бассейна воды, которые по значениям Cl/Br и rNa/rCl коэффициентов можно отнести к седиментационным с относительно невысокой степенью метаморфизации.