Н.А. Лядова, А.С. Некрасов, О.М. Минина, Г.Е. Рябова
ОАО “ПермНИПИнефть”
Современные аспекты создания постоянно действующей геолого – технологической модели (ПДГТМ) Сибирского нефтяного месторождения.
Впервые в отечественной практике в 1999 г. ОАО “ПермНИПИнефть” в 1999 г. проведен подсчет запасов нефти и газа Сибирского месторождения на основе цифровой геологической и гидродинамической модели. Расчеты выполнены на ЭВМ с использованием интегрированого программного комлекса IRAP RMS и программы гидродинамического моделирования MORE компании SMEDVIG TECHNOLGIES. Использование IRAP RMS и MORE для целей подсчета запасов и составления технологических документов показало их высокую эффективность при решении поставленных задач.
Опыт подсчета запасов на основе двумерной геологической модели Сибирского месторождения выявил проблему неадекватности традиционных геологических моделей, не позволяющих в полной мере отразить в расчетах важные особенности его геологического строения. 
Решение указанной проблемы осуществимо только при трехмерном геологическом моделировании, основной целью которого наряду с определением начальных запасов углеводородов и решением вопросов разработки на любой стадии – независимо от степени изученности является определение текущих остаточных запасов и принятие решений по совершенствованию системы разработки. В связи с этим возникает ряд требований, направленных на усиление степени дифференциации объектов внутри залежи, запасов углеводородов по площади и по разрезу, т.е. на постоянное повышение достоверности модели. В частности: 
1. Геологическая модель должна максимально отражать латеральную и вертикальную неоднородность пласта–коллектора, влияющую на процессы разработки месторождения. 
2. Успешное использование геолого–технологических моделей при мониторинге разработки месторождений требует оперативного их обновления при появлении новых данных о геологическом строении месторождении (ГИС, керн, сейсморазведка, история разработки, испытания скважин и т.д.).
3. Пригодность модели для проектирования и прогнозирования технологических показателей прогрессивных методов разработки (использование горизонтальных и наклонных скважин, гидроразрыв, управление динамикой потоков).
Создание ПДГТМ Сибирского месторождения – это реальный путь обоснованного прогнозирования добычи углеводородов и определения наиболее рациональных и экономически эффективных вариантов разработки продуктивных пластов.