Title: ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА НЕФТИ И ГАЗА
Author: Илья
Last saved by: kardak
Company: ПГУ

Б.В. Дроздов, Р.Ф. Лукьянов, Р.П. Савелов* 

© Б.В.Дроздов, Р.Ф.Лукьянов, Р.П.Савелов, 2000

ОАО “Пермнефтегеофизика”‚ * Пермский университет
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ 
Сейсморазведка методом отраженных волн в Пермском Прикамье с 1954 по 1959 г. проходит путь становления и уже к середине 60-х гг. завоевывает признание нефтяников. В платформенных условиях успешно готовятся структуры под разведочное бурение, на которых открываются залежи нефти. Процесс технологического совершенствования, в целом, регламентировался потребностями нефтяной отрасли и ориентировался на разработки передового отечественного и зарубежного уровня, но имел ряд отличий, связанных с геологическими, природно-экономическими условиями работ.
С 1967 г. начинается период становления метода общей глубинной точки и в разнообразных сейсмогеологических условиях изучаются волновые поля до удалений 3-5 км,  устанавливаются  оптимальные интервалы прослеживания, много внимания уделяется выбору условий приема возбуждения колебаний (группирование) для повышения соотношения сигнал/помеха. С целью уменьшения объемов буровзрывных работ внедряются источники из линий детонирующего шнура. Все это позволило уже в первой половине 70-х гг. сократить взрывной интервал до 50 м и повысить кратность наблюдений с 6 до 12 и 24 и нарастить объемы применения МОГТ.
С учетом природно-географических условий Прикамья уже на начальном этапе МОГТ осваивается вариант криволинейного профилирования. С целью повышения эффективности МОГТ, его производительности и снижения затрат в 1972-73 гг. опробуется вариант непродольного профилирования, на основе которого позднее начала развиваться методика ППСН.
С применением невзрывных источников (с 1976 г.) резко возрастает производительность работ (до 70-80 км на отрядо-месяц) и сокращаются реальные сроки подготовки структур под разведочное бурение. С 1984 г. начинают применяться источники вибрационного типа. Внедрение таких источников поставило новые задачи по изучению ВЧР. 80-е гг. характеризуются резким увеличением объемов работ МОГТ, в разработке новых программных средств, специалисты объединения принимают активное участие. Все это позволило повысить качество сейсмического материала, резко увеличилась прослеживаемость отражающих границ, в том числе и ВОГ. На основе изучения динамических параметров волн, совместной обработке данных ГИС и сейсморазведки развивается технология МОГТ по изучению особенностей строения и оценке изменения коллекторских свойств пластов, оптимизации размещения эксплуатационных скважин.
Несмотря на проблемы периода перестройки с 1991-1994 гг. происходит внедрение ПК в обработку. С 1995 г. начинается активное использование зарубежных технологий обработки и интерпретации данных (комплексы Geovecteur Plus, Integpal Plus), применение телеметрических систем регистрации и сбора информации. На базе указанных программно-аппаратных средств выполнены трехмерные исследования на ряде месторождений и решены задачи детализации, прогноза коллекторских свойств продуктивных отложений, поиска не антиклинальных ловушек и т.п.