Title: ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА НЕФТИ И ГАЗА
Author: Илья
Last saved by: kardak
Company: ПГУ

Л.К. Орлов, А.П. Лаптев*, В.В. Ланцев*, Е.Л. Орлова,** 

© Л.К. Орлов, А.П. Лаптев, В.В. Ланцев, Е.Л. Орлова, 2000

Пермский университет; *ОАО “Пермнефтегеофизика”,
**Пермский технический университет 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ ПО СИСТЕМЕ МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПРИУРАЛЬЯ
Верхняя часть разреза (ВЧР), представляющая собой низкоскоростную толщу относительно подстилающих пород, является на рассматриваемой территории существенным мешающим фактором, недоучет влияния которого нередко приводит к ошибочным геологическим построениям при подготовке сейсморазведкой объектов к глубокому бурению. В связи с этим методика изучения ВЧР, расчета и коррекции статических поправок усилиями многих исследователей (Мешбей,1985; Потапов,1987; Левянт,1990; Спасский,1990 и др.) разработана достаточно детально. К сожалению, сложное строение ВЧР: наличие акустически резких границ, включение изменчивых в вертикальных и горизонтальных направлениях различного рода неоднородностей и т.п. не позволяют учесть все погрешности времен, создаваемые указанными осложнениями, при использовании для вычислений плоскостей (или линий) приведения, как это принято на практике.
Поэтому нами предлагается в качестве поверхности приведения принять поверхность верхнего опорного отражающего горизонта (ВООГ). В этом случае вся неоднородная толща ВЧР будет автоматически учтена при расчете и вводе статпоправок. Очевидно, ось синфазности от ВООГ должна быть “привязана” к данным бурения, наилучшим инструментом получения которых могут стать структурно-параметрические скважины.
Предлагаемая технология была опробована при переобработке сейсмического материала на профиле, проложенном в зоне со сложными сейсмогеологическими условиями. В результате получен временной разрез, значительно качественнее предыдущего.