Л.В. Сиротенко, С.Г. Попов
КамНИИКИГС, г. Пермь
МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ЗОН ГЛУБИННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПО УПРУГО-ДЕФОРМАЦИОННЫМ ПАРАМЕТРАМ (на примере разреза Тимано-Печерской глубокой опорной скважины)
Формирование глубинных трещинных пород-коллекторов и их последующая трансформация происходят в условиях проявления геостатического и боковых давлений, АВПД, субвертикальных и субгоризонтальных тектонических движений. Имея информацию о воздействующих на породу напряжениях и ее прочностных характеристиках, можно в определенной мере осуществлять прогноз зон развития глубинной трещиноватости. На разных этапах эволюции коллекторов преобладают различные сочетания тектонических напряжений и неравномерных давлений, воздействующих на породу, тем не менее общие составляющие их  вполне определенны и в конечном итоге выражаются в упруго-деформационных параметрах пластов.
Для моделирования глубинного трещинообразования в разрезах скважин могут быть использованы результаты изучения прочностных свойств пород по керну, данные изучения упруго-деформационных параметров, рассчитанных по скоростям продольных и поперечных волн, и материалы, характеризующие геостатическое давление и АВПД. Вопрос о соответствии механизма деформирования массива горных пород в природных условиях и образцов пород при лабораторных испытаниях является наиболее трудным и связанным с необходимостью учета как фактора геологического времени, так и разномасштабности деформационных процессов. К настоящему времени этот вопрос в основных своих позициях для реальных горных пород окончательно не решен даже теоретически. Поэтому при переносе модельных построений, основанных на ограниченном каменном материале, на конкретные геологические условия следует отдавать отчет в приблизительности таких моделей и по возможности искать независимые подтверждения установленным закономерностям. 
Изучение деформационных свойств пород в зависимости от длительности воздействия напряжений показало [2] очень большую роль фактора времени в изменении их физико-механических свойств. Необратимые структурно-механические преобразования при длительных воздействиях сжимающих усилий в значительной степени зависят от минерального состава пород, их текстурно-структурных особенностей, характера деформированности, эпигенетической преобразованности, ориентировки сжимающих усилий по отношению к основным текстурным элементам и др. Для понимания процессов глубинного трещинообразования следует учитывать, что для пород, прошедших длительные деформационные и эпигенетические преобразования, устойчивость к тектоно-физическим воздействиям значительно снижена. Перед деформаций в хрупком режиме происходит значительный по времени этап хрупко-пластичных деформаций, сопровождаемый ограниченным трещинообразованием. При этом разрушения сплошности пород при длительных воздействиях нагрузки на породу начинаются уже при уровнях 55-60% от пределов прочности [2]. Таким образом фактор геологического времени не только усиливает генетическую предрасположенность к трещинообразованию, но и делает ее более эволюционно сложной. 
Несмотря на все перечисленные допущения и ограничения, для моделирования и прогноза развития трещин в породах, эволюция которых происходит  в сложнонапряженном состоянии на больших глубинах, с некоторой степенью приближения, могут быть использованы материалы изучения прочностных характеристик образцов керна с одновременным учетом реальных значений боковых и поровых давлений. 
Трещиноватость в породе под воздействием избыточного давления (Ризб) будет образовываться при условии  Ризб.> Рсж, 
где Рсж. - предел прочности породы на сжатие.
В условиях неравномерно-напряженного состояния величина избыточного давления на пласт породы определяется как функция геостатического, бокового и внутрипорового давлений с учетом дополнительных тектонических напряжений и длительности воздействия в ходе геологического времени. 
Район расположения Тимано-Печорской скважины соответствует перикратонному подтипу земной коры [3], для которого характерны невысокая степень тектонической активности, пониженный геотермический градиент и увеличенные глубины залегания поверхности Мохоровича. Основную часть разреза составляют песчаники и алевролиты преимущественно кварцевого состава, для которых деформации требуют избыточных нагрузок более 90-100 МПа. 
На основании сопоставлений рассчитанных и экспериментально определенных величин параметров, характеризующих напряженное состояние пород в разрезе Тимано-Печорской глубокой опорной скважины  определены зоны наиболее вероятного глубинного трещинообразования (рисунок). Для учета трещиноватости, заложенной в процес

Зоны глубинной трещиноватости в разрезе Тимано-Печорской глубокой опорной скважины
се структуроформирующих поднятий фундамента, по специальной методике [1] на основе материалов ГИС выполнено определение характера изменчивости в разрезе величин литодинамического фактора, характеризующего эволюцию вертикальных тектонических движений. 
Выделенные зоны трещиноватости свидетельствуют о существенном возрастании роли трещиноватых коллекторов в девонских отложениях на глубинах более 5,5 км и хорошо согласуются с интервалами повышенной трещиноватости, обоснованных по материалам интерпретации ГИС и данным макроописания керна. 
Библиографический список
1. Аристова Г.Б. Прогноз сложных коллекторов в палеозойских разрезах юго-востока Прикаспийской синеклизы // Низкопоровые породы-коллекторы и их роль при оценке нефтегазоносности. Л.: ВНИГРИ, 1991. С. 35-40.
2. 	Петров В.А., Звягинцев Л.И. и др. Изменение упругих и деформационных свойств пород в зависимости от длительности воздействия напряжения // Вестник МГУ. 1998.Сер.4. Геол. №6.С.41-51.
3. 	Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты / В.А. Дедеев, Л.З. Аминов, В.Г. Гецен и др. Л.: Наука, 1986. 217 с.