Title: 7
Author: Чайковский
Last saved by: kardak
Company: Минерологический музей

Б.К. Матвеев, И.А. Лавров*, В.В. Семенов 

© Б.К. Матвеев, И.А. Лавров, В.В. Семенов, 2000

Пермский университет, 
*Кунгурская лаборатория-стационар Горного института УрО РАН
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУНГУРСКОЙ ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЫ
Кунгурская пещера - типичный образец сульфатного карста. Она расположена около г. Кунгура на правом берегу р. Сылвы. Берег здесь имеет вид платообразной возвышенности, называемой Ледяной горой, с превышением 80-90 м над урезом реки. Пещера образовалась в гипсах и ангидритах пермского возраста и представляет собой совокупность гротов, галерей, соединительных ходов и щелей, простирающихся примерно на одном уровне в северо-восточном и северо-западном направлениях вглубь горы на 400-700 м. Большинство разведанных полостей располагается выше водоносного горизонта. Некоторые гроты имеют длину 60-150 м и высоту 10-25 м. Глубина залегания их потолка составляет 50-70 м. Над ними много вертикальных каналов и трещин, образующих своеобразный “ореол” малых карстовых форм в покрывающей толще.
По своей изученности и географическому положению Кунгурская пещера является превосходным естественным полигоном для изучения закономерностей формирования и развития закарстованных  массивов, а также опробования различных геофизических методов. За последние 40 лет выполнены наземные и подземные наблюдения методами электрического зондирования и профилирования (ВЭЗ и ЭП), сейсморазведки МПВ, гравиразведки, естественного электрического поля ЕП, радиоволнового и акустического просвечивания и др. Наиболее информативными из них следует признать пока методы ВЭЗ и ЕП. По данным наземной площадной съемки методом ВЭЗ построены карты, разрезы и блок-диаграммы кажущихся сопротивлений, показывающих пространственное положение закарстованных зон в массиве. Они отмечаются аномалиями высоких электрических сопротивлений порядка 400-600 Ом ^. м, а “целики” - 200-300 Ом ^. м. При этом выделены две аномальные зоны северо-восточного простирания: центральная и западная. Первая обусловлена влиянием разведанных полостей, вторая - пока еще неизвестной части пещеры. Анализ показал высокую эффективность метода ВЭЗ при изучении глубокозалегающих полостей, что объясняется, по всей вероятности, наличием вертикальных каналов и трещин, создающих дополнительный “ореольный эффект” над крупными полостями.
Для определения мощности рыхлых обломочных отложений внутри пещеры были выполнены специальные исследования методами сейсморазведки МПВ и ВЭЗ в гроте “Дружба народов”. Оба метода дали одинаковый результат - 8 м. Кроме этого выполнено сейсмическое просвечивание “целиков” горных пород в двух пунктах: между гротами “Дружба народов” и “Центральным” (слабо закарстованный блок), а также между первым и заозерной частью (предположительно лучше сохранившиеся породы). В первом случае скорость продольных волн составляет 2400 м/с, во втором - 3600 м/с, что подтверждает заключение спелеологов.
Весьма информативными оказались подземные наблюдения электрического поля фильтрации методом ЕП, позволившие конкретизировать представления о путях движения и местах разгрузки трещинно-карстовых вод пещерного массива. Наблюдения проводились в период летней межени, в конце июня 1997 г. Подземный вариант съемки, несмотря на некоторые технические трудности, представляется более надежным по сравнению с наземным, поскольку градиенты потенциала близки по величине ЭДС фильтрационного потока. В данной ситуации ЭДС в среднем составляла 2 мВ/м. По результатам съемки построена карта изолиний потенциалов фильтрации, на которой выделилось два основных подтока подземных вод: северо-западное и северо-восточное, что согласуется с двумя направлениями господствующей трещиноватости и картой гидроизогипс, построенной по замерам уровней вод на редких гидропостах. Оба потока сливаются вместе и направляются в сторону р.Сылва, к месту разгрузки, которое четко фиксируется широким максимумом потенциалов. В местах слияния потоков наблюдаются восходящие источники.
Кроме этого в пещере выполнены наземные и подземные измерения радиоволнового поля в диапазонах УКВ и СДВ, показавшие сложную картину канализации электромагнитной энергии. По данным наземных измерений методом СДВ-радиокип замечено некоторое ослабление сигналов над известными гротами пещеры. В целом методика радиоволновых наблюдений в условий закарстованных массивов нуждается в доработке.