ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 10 октября 2003 г.
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.09
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Табатабаей Сейед Хасан
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Сергей В. Г
Алексей А. М
6165 Официальные оппоненты
Андрей Н. Р
Виктор Б. Ч

6255
дгмн
дгмн
4662
дгмн
дгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
78
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

110
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций
15
73
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс
939‑26‑78
2754 Город
Москва
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.002.06
2151 Полное наименование организации
Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова
2358 Сокращенное наименование организации
МГУ
2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
119992, ГСП 2 Москва, Ленинские горы, МГУ, геологический факультет
Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Минералого‑геохимическая характеристика и прогнозная оценка некоторых рудных месторождений Армении и Ирана
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность работы. Площадь Исламской Республики Иран составляет 1648 тысяч км2, преобладающая часть этой территории представлена горными, активно денудируемыми районами,    
где хорошо развиты литохимические потоки и вторичные ореолы рассеяния рудных месторождений. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых различных масштабов    
в Иране проводятся уже около 30 лет, однако методика количественной интерпретации выявляемых геохимических аномалий и оценки прогнозных ресурсов рудных объектов различных    
иерархических уровней развита недостаточно. Поэтому разработка методов количественной оценки прогнозных ресурсов профилирующих металлов месторождений различных рудно‑формационных    
типов Ирана и сходных по геологической ситуации и ландшафтно‑геохимическим условиям месторождений Армении с целью выбора первоочередных объектов для дальнейшего исследования    
и максимального сокращения числа непромышленных рудопроявлений, вовлекаемых в разведку, является чрезвычайно важной задачей для горнорудной отрасли Республики.    
   
Целью исследований явилось выявление надежных геохимических критериев для поисков и оценки рудных месторождений различных рудно‑формационных типов Армении и Ирана. Для достижения    
поставленной цели решались следующие задачи: 1) изучение минерального и геохимического состава и зональности золото‑полиметаллического месторождения Шаумян (Южная Армения);    
2) изучение минерального и геохимического состава золоторудного проявления Харвана (Северо‑западный Иран), оценка прогнозных ресурсов участка в метрике месторождения Шаумян;    
3) изучение гипергенного поля рассеяния медно‑порфирового проявления Риган (Юго‑восточный Иран), определение его основных геохимических характеристик и параметров, количественная    
прогнозная оценка; 4) изучение эндогенной геохимической зональности Сунгунского медно‑порфирового месторождения (Северо‑западный Иран) для установления геохимических критериев    
оценки уровня эрозионного среза и прогноза оруденения на глубину.   
   
Фактический материал. При выполнении работы автор использовал аналитические данные, полученные при поисковых и детальных литохимических съемках на рудных месторождениях Южной    
Армении и Ирана, и данные литохимического опробования керна разведочных скважин и разведочных выработок. В частности, использовались данные опробования коренных пород масштаба    
1:5000 поверхности месторождения Шаумян (547 проб) и данные литохимического опробования подземных горных выработок и керна горизонтальных скважин разведочных горизонтов 780    
м (1113 проб). Все пробы анализировались эмиссионным спектральным методом на 20 химических элементов в аттестованной лаборатории геологического института НАН Армении (г. Ереван).    
Также по 3 разрезам на северо‑востоке части месторождения отобрано 178 проб из керна разведочных скважин, которые были проанализированы атомно‑абсорбционным методом на Au,    
Ag, Cu, Pb и Zn в той же лаборатории. На участке Харвана (Северо‑западный Иран) было отобрано (при участии автора) 962 литохимические пробы по сети 200х50 и 100х20 м и 53    
пробы из керна разведочных скважин. Приближенно‑количественный спектральный анализ на 22 химических элемента и химико‑спектральный анализ на золото выполнялись в аттестованной    
лаборатории Опытно‑методической экспедиции (г. Александров). На медно‑порфировом проявлении Риган (Юго‑восточный Иран) опробование поверхности проведено по коренным породам    
по сети 50х50 м (222 пробы), пробы проанализированы атомно‑абсорбционным методом на Cu, Mo, Pb и Zn в лаборатории компании медно‑порфирового месторождения Сар‑Чашме. Там же    
проведен анализ на 8 химических элементов 553 проб, отобранных из керна 8‑ми разведочных скважин, пробуренных на этом участке. Изучение первичной геохимической зональности    
Сунгунского месторождения проведено автором по двум разведочным профилям А‑Б и С‑Д, использовались 200 объединенных сборных проб с интервалом опробования 50 м, проанализированные    
в аттестованной лаборатории ОМЭ (г. Александров) эмиссионным спектральным методом на 22 химических элемента. При изучении минерального состава золото‑полиметаллического месторождения    
Шаумян и золоторудного проявления Харвана просмотрено и описано 14 непрозрачных шлифов. Химический анализ основных рудных и жильных минералов определялся на микрозонде Comebax    
в ИМГРЭ (аналитик И.М.Куликова), определение химического состава и фотографирование в отраженных электронах проводилось на сканирующем электронном микроскопе CamScan (геологический    
факультет МГУ, кафедра петрологии, аналитик Н.Н. Коротаева).   
   
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:    

1. Установлена высокая степень сходства минерального состава руд золото‑полиметаллического месторождения Шаумян (Южная Армения) и золоторудного проявления Харвана (Северо‑западный    
Иран), что подтверждает их принадлежность к единой структурно‑металлогенической зоне; установлены соотношения и химический состав основных рудных и жильных минералов, впервые    
для месторождений установлена наиболее низкотемпературная золото‑теллуридная стадия минералообразования. В рудах месторождения Шаумян основная часть золота заключена в сильваните,    
в рудах месторождения Харвана ‑ в самородном золоте.   
   
2. Изучены геохимические характеристики и зональность золото‑полиметаллического месторождения Шаумян (Южная Армения), построена его геолого‑геохимическая модель. На основе    
модели выявлены геохимические критерии для оценки уровня эрозионного среза и прогноза на глубину золоторудных проявлений в сходных геологических и ландшафтно‑геохимических    
условиях.    
   
3. Исследована первичная геохимическая зональность медно‑порфирового месторождения Сунгун, установлены характерные ассоциации химических элементов для различных гипсометрических    
уровней, выявлены ряды зонального отложения элементов типоморфного комплекса и предложены геохимические критерии для прогноза оруденения на глубину. Впервые для месторождения    
установлено устойчивое положения бора как индикатора надрудных и верхнерудных горизонтов оруденения.    

Практическая ценность работы определяется следующим:   

1. В метрике золото‑полиметаллического месторождения Шаумян (Южная Армения) уровень эрозионного среза золоторудного проявления Харавана (Северо‑западный Иран) оценивается    
как подрудный и участок классифицируется как непромышленное рудопроявление ‑ проведение на нем дальнейших разведочных работ нецелесообразно.   
   
2. По характеру распределения основных рудных элементов меди и молибдена и численному значению геохимического показателя зональности второго порядка  = PbZn/Cu Mo уверенно    
определяется нижненерудный уровень среза медно‑порфирового оруденения участка Риган (Юго‑восточный Иран) с продолжением рудного штокверка на глубину не более 33 м, что подтверждается    
результатами разведочного бурения.   
   
3. По двум вертикальным разрезам медно‑порфирового оруденения Сунгунского месторождения, получены его зональные характеристики, впервые для месторождения установлено устойчивое    
положения бора как индикатора верхнерудных и надрудных горизонтов рудного штокверка, выявлены дополнительные высококонтрастные геохимические показатели зональности первого    
и второго порядков, которые могут быть использованы в качестве геохимических критериев оценки уровня эрозионного среза медно‑порфирового оруденения.   

Защищаемые положения.   
   
1. В результате изучения минерального состава руд золото‑полиметаллического месторождения Шаумян (Южная Армения) и золоторудного проявления Харвана (Северо‑западный Иран)    
установлена высокая степень их сходства, проявляющаяся в близости минеральных ассоциаций и химического состава основных рудных и жильных минералов, что подтверждает их принадлежность    
к единой структурно‑металлогенической зоне. Впервые для месторождений установлены теллуриды золота, серебра и ртути ‑ колорадоит (HgTe), сильванит (AuAgTe4) и гессит (Ag2Te)    
‑ и выделена поздняя продуктивная золото‑теллуридная стадия минералообразования. В рудах месторождения Шаумян основная часть золота заключена в сильваните, в рудах месторождения    
Харвана ‑ в самородном золоте.    
   
2. Изучены морфология и геохимический состав первичных ореолов и руд месторождения Шаумян, выявлены характерные геохимические ассоциации для различных гипсометрических уровней    
оруденения, установлены частные и общий (Sn ‑ Mo ‑ V ‑ Ni ‑ Co ‑ Cr ‑ Cd ‑ Cu ‑ (Au) ‑ Zn ‑ Ag ‑ As ‑ Pb ‑ Ba) ряды зонального отложения, выявлены контрастные геохимические    
показатели зональности первого‑третьего порядков, которые могут использоваться в качестве геохимических критериев для оценки уровня эрозионного среза и прогноза на глубину    
однотипных рудопроявлений.   
   
3. Установлена высокая степень сходства геохимического состава руд и первичных ореолов месторождения Шаумян и проявления Харвана, что позволило в метрике месторождения Шаумян    
по 6 показателям зональности установить глубокий, подрудный уровень эрозионного среза проявления Харвана, с учетом которого участок классифицируется как непромышленное рудопроявление.   
   
4. По кольцевому характеру распределения в гипергенном поле основных рудных элементов медно‑порфирового проявления Риган (Юго‑восточный Иран) меди и молибдена и по численному    
значению геохимического показателя второго порядка  = Pb Zn/CuMo уверенно определяется нижнерудный срез оруденения. Оценены прогнозные ресурсы меди и молибдена (Н = 33 м)    
‑ 30 тыс. тонн Cu и 1000 тонн Mo, что соответствует мелкому месторождению.    
   
5. Изучена геохимическая зональность медно‑порфирового месторождения Сунгун, впервые для месторождения установлено устойчивое положения бора как индикатора верхнерудных и    
надрудных горизонтов рудного штокверка с содержаниями бора до 30 г/т при фоне 6 г/т, выявлены дополнительные высококонтрастные геохимические показатели зональности первого    
и второго порядков с участием этого элемента, которые могут быть использованы в качестве геохимических критериев оценки уровня эрозионного среза медно‑порфирового оруденения    
( = B/Sr, R = 12,7;  = B B/Mo Sr, R = 153).
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово