ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Хэ Чанчунь
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Вадим А. Б

6165 Официальные оппоненты
Алексей А. Н
Андрей В. Е

6255
дгмн

4662
дфмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации

2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Повышение эффективности комплекса ГИС при изучении сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского нефтегазового месторождения (восточный Китай)
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Общая характеристика работы. 
Актуальность проблемы  
 
В настоящий момент бурное развитие экономики Китая неразрывно связано с увеличением потребления углеводородного сырья. В 2005 г. годовая добыча нефти трёх мощных месторождений  
на востоке Китая составила половину от общего объема добычи в стране. Такая добыча не обеспечивает сегодняшние потребности.  
 
Сегодня все нефтегазовые залежи относительно простого строения в Цзиянском бассейне (Шэнлиское месторождение) полностью разведаны, причем обводненность старых месторождений  
превышает 90%. Всё больше нефти и газа приходится извлекать из скрытых залежей. По статистическим данным, относительная доля разведанных запасов скрытых залежей только раннего  
миоцена увеличилась с 20% в 1985‑1990 годы до 60% в 1995‑2000 годы, а в настоящее время превышает 70% от общих разведанных запасов.  
 
Обычно коллекторы скрытых залежей являются сложнопостроенными. При их изучении возможности традиционных методов геофизических исследований скважин (ГИС) ограничены. Это обусловливает  
необходимость включения в комплекс ГИС новых высокоинформативных методов  ядерно‑магнитного каротажа (ЯМК), электрического и акустического сканеров, которые позволяют повысить  
достоверность и расширить круг решаемых геолого‑геофизических задач.  
 
Цель работы  
 
Разработка целевого комплекса ГИС, включающего методы ЯМК, сканеров и традиционного каротажа, с целью повышения эффективности изучения сложно‑ построенных терригенных (песчаники,  
конгломераты), карбонатных и магматических пород  коллекторов Шэнлиского нефтегазового месторождения Восточного Китая.  
 
Основные задачи исследования  
 
Разработка априорных физико‑геологических моделей терригенных, карбонатных и магматических коллекторов Шэнлиского месторождения  
 
Разработка методики определения коллекторских свойств сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского месторождения по данным метода ЯМК.  
 
Построение интерпретационных моделей для геологического истолкования данных электрического и акустического сканеров при изучении седиментологических, тектонических и фильтрационно‑емкостных  
характеристик разреза Шэнлиского месторождения.  
 
Разработка рекомендаций по составу и условиям применения целевого комплекса ГИС для повышения геологической и экономической эффективности изучения сложнопостроенных коллекторов  
Шэнлиского месторождения.  
 
Защищаемые положения  
 
Сложнопостроенные коллекторы Шэнлиского месторождения могут быть разделены на пять априорных физико‑геологических моделей (ФГМ), соответствующих различным литологическим,  
фильтрационно‑емкостным и тектоническим характеристикам.  
 
При изучении Шэнлиского месторождения высокая информативность и достоверность оценки коллекторских параметров по данным ЯМК является петрофизическим обоснованием для исследования  
сложнопостроенных коллекторов. Полученная зависимость между ртутным капиллярным давлением и распределением времени поперечной релаксации T2 позволяет количественно определять  
размеры порового пространства песчано‑глинистых пород, как на образцах керна, так и в коллекторах, выделяемых в разрезе скважин.  
 
Совместное применение методов ЯМК, электрического и акустического сканеров позволяет получать детальную информацию о литологическом составе, структуре порового пространства,  
седиментационных и тектонических особенностях сложно‑ построенных коллекторов Шэнлиского месторождения.  
 
Геолого‑экономическая эффективность изучения терригенных, карбонатных и магматических коллекторов Шэнлиского месторождения может быть повышена за счет включения в целевой  
комплекс ГИС новых методов; состав и условия применения целевого комплекса необходимо выбирать в соответствии с априорными ФГМ сложнопостроенных коллекторов.  
 
Научная новизна  
 
Впервые проведена классификация сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского месторождения и предложены 5 соответствующих ФГМ.  
 
Обоснована аналитическая зависимость между капиллярным давлением и распределением времени поперечной релаксации T2 для количественной оценки структуры порового пространства  
песчано‑глинистых пород Шэнлиского месторождения.  
 
Практически обоснованы возможности метода ЯМК при оценке сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского месторождения.  
 
Предложены интерпретационные модели для геолого‑геофизического истолкования данных сканеров и разработана методика интерпретации терригенных, карбонатных и магматических коллекторов  
Шэнлиского месторождения.  
 
Предложен целевой комплекс ГИС для изучения разрезов скважин в соответствии с разработанной классификацией сложнопостроенных коллекторов Шэнлиского месторождения.  
 
Практическая значимость  
 
Выполненные при участии автора исследования широко внедрены в практику нефтеразведочных работ. С 2000 года при использовании разработанных автором новых технологий разведки  
количество поисковых и разведочных скважин Шэнлиского месторождения, удачно вскрывших продуктивные нефтегазовые залежи, увеличилось почти на 20%.  
 
Публикации  
 
По теме диссертации опубликовано 6 статей на китайском и русском языках.  
 
Апробация работы  
 
Основные положения и результаты работы представлялись на: 12‑м Всекитайском симпозиуме Технология ГИС (Дунинь, 2001), на научной конференции Новые технологии изображения  
корпорации СИНОПЕК (Пекин, 2002), и на многих семинарах, проводимых этой корпорацией для подготовки специалистов и администраторов Шэнлиского административного бюро и других  
компаний (с 1998 по 2003 гг.).  
 
Объём работы  
 
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 115 страниц текста, 83 рисунка, 20 таблиц. Библиография содержит 73 наименований.  
 
Благодарности  
 
Автор выражает глубокую благодарность всем своим коллегам, помогавшим в сборе и первичной обработке геолого‑геофизических материалов, а также своему научному руководителю  
и консультантам, давших много ценных советов по теме диссертации:  
 
доктору геолого‑минералогических наук, профессору В.А. Богословскому,  
 
кандидату физико‑математических наук А.А. Никитину,  
 
директору Центра обработки и интерпретации данных ГИС Шэнлиской каротажной компании СИНОПЕК Чжу Люфану.  
 
Автор благодарит также своих коллег, преподавателей геологического факультета и русского языка, обеспечивших редакцию материалов диссертации и сделавших много конструктивных  
замечаний.  
 
Автор благодарит свою жену и дочку за крепкую поддержку во время обучения в России.  
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово