ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10 
7425 На соискание
степени
 кфмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Шулакова Валерия Евгеньевна 
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Жуков А. П

6165 Официальные оппоненты
Виктор В. К
Рыжков В. И

6255
дтн

4662
кфмн
ктн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации

2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Нелинейные свойства вибросейсмических волновых полей и их использование для прогнозирования коллекторских свойств резервуаров
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Общая характеристика работы.  
Актуальность темы   
  
Рост потребностей человечества в углеводородном сырье приводит к необходимости постоянного усовершенствования методов поиска месторождений нефти и газа. Разработка новых технологий   
и методик сейсморазведки, позволяющих повысить достоверность прогнозируемого положения залежей углеводородов (УВ), остается наиболее актуальной проблемой для исследователей.   
  
Развитие сейсморазведки, происходящее за счет увеличения объема регистрируемой информации, усовершенствования технических и программных средств, становится все менее эффективно,   
так как увеличение затрат опережает прирост информативности.   
  
Дополнительную информацию можно также получить за счет усложнения и уточнения принятой с момента возникновения сейсморазведки линейно‑упругой модели геологической среды, а   
именно за счет учета различных типов волн, анизотропии, поглощения, рассеяния на неоднородностях. Следуя этому пути развития, сейсмические методы сталкиваются с рядом явлений,   
необъяснимых с точки зрения линейно‑упругой теории.   
  
В результате большого числа исследований было установлено, что пористые, проницаемые, флюидонасыщенные, трещиноватые горные породы проявляют нелинейные свойства. Заметим,   
что все перечисленные характеристики, присущи потенциальным коллекторам нефти и газа. Относительная чувствительность нелинейных компонент сигнала, прошедшего через среду,   
обладающую вышеперечисленными свойствами, намного превышает чувствительность линейных компонент. Таким образом, следуя линейно‑упругой теории, мы вынуждены игнорировать дополнительную   
информацию, характерную именно для залежей УВ.   
  
Следовательно, одним из перспективных путей развития сейсморазведки может быть переход к новой модели геологической среды, учитывающей сейсмическую нелинейность залежей нефти   
и газа. Такой подход позволит получать дополнительную информацию о резервуаре.   
  
Экспериментальному обоснованию использования нелинейного подхода в сейсморазведке и посвящена настоящая диссертационная работа. Этим определяется ее актуальность и значимость   
для теории и практики сейсморазведки.   
  
В настоящее время выполнен уже достаточно большой объем работ по исследованию нелинейности реальной геологической среды. Существует ряд как теоретических, так и лабораторных   
работ. Но, как правило, все они направлены на решение проблемы о линейности‑нелинейности среды вообще, а не в приложении к конкретным геологическим объектам.   
  
Целью работы явились направленное исследование уровня нелинейных эффектов при наличии в нижнем полупространстве залежей УВ, определение связи между полученным сейсмическим   
откликом и свойствами резервуара, а также исследование возможности применения зарегистрированных нелинейных эффектов при прогнозировании и разведке месторождений.   
  
Объектом исследования настоящей работы являются нелинейные сейсмические эффекты, возникающие в реальной геологической среде при исследовании ее вибросейсмическим способом.   
  
Основные задачи:   
  
В соответствии с целевым назначением, задачи работы сформулированы следующим образом:   
  
1. Научное обобщение предыдущих исследований нелинейности геологической среды;   
  
2. Обработка данных специальных полевых экспериментов по возбуждению и регистрации нелинейных компонент вибросейсмических полей на нефтеносных участках;   
  
3. Изучение нелинейных эффектов, возникающих в реальной геологической среде, в присутствии в нижнем полупространстве залежей УВ:  
‑ при одновременном возбуждении пар монохроматических сигналов,   
‑ при изменении амплитуды в источнике,   
‑ при сейсмическом профилировании на волнах кратных и комбинационных частот;   
  
4. Оценка возможности применения нелинейных эффектов в задачах прогнозирования залежей УВ и, на этой основе, составление прикладных методик.   
  
Основные защищаемые положения:   
  
1. Вибросейсмические поля проявляют нелинейные свойства, преимущественно связанные с многокомпонентными, пористыми, проницаемыми, флюидо‑насыщенными горными породами  коллекторами   
УВ. Уровень нелинейных эффектов достаточен для регистрации с помощью стандартных вибросейсмических полевых технических комплексов.   
  
2. Существует корреляционные связи между положением залежей в нижнем полупространстве и их коллекторскими свойствами с одной стороны и такими фундаментальными проявлениями   
нелинейности, как: возникновение волн комбинационных частот (суммарных и разностных), кратных гармоник, отсутствием линейной связи между амплитудой волн в источнике и откликом   
среды с другой стороны,   
  
3. Использование перечисленных нелинейных свойств позволяет построить технологию определения свойств резервуаров на различных стадиях изучения месторождения.   
  
Научная новизна   
  
В результате выполненных исследований получены следующие новые результаты:  
‑ Проведено аналитическое обобщение нелинейных явлений, возникающих в процессе возбуждения волн вибрационными источниками колебаний;   
‑ Установлено наличие связи между возникновением нелинейных компонент волновых полей и присутствием в разрезе скоплений УВ;   
‑ Впервые экспериментально показана возможность применения нелинейных явлений для целей разведки месторождений УВ.   
  
Практическая значимость   
  
Результаты теоретических и экспериментальных исследований могут служить основой для развития сейсморазведки и повышения ее геолого‑экономической эффективности.   
  
Апробация работы   
  
Основные положения диссертационной работы докладывались на следующих геофизических конференциях: VI, VII и VIII Международных научно‑практических конференциях Геомодель,   
Геленджик, Россия, 2004, 2005 и 2006 г.; на 68‑ой конференции и выставке EAGE, Вена, Австрия, 2006 г; на 76‑ом ежегодном собрании членов SEG, Новый Орлеан, Америка, 2006 г;   
на международной конференции и выставке Saint‑Petersburg  2006 SEG/EAGE/ЕАГО, Санкт‑Петербург, 2006 г; на IX Геофизических Чтениях им. В.В. Федынского, Москва, Россия,   
2007 г; на Всероссийской конференции Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности, Институт Проблем Нефти и Газа РАН, Москва, 2007г., на ХIV   
международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов ‑ 2007, Москва, 2007; на 69‑ая конференция и выставка EAGE, Лондон, Великобритания, 2007 г.   
  
По теме диссертационной работы опубликовано 2 статьи и одна статья находится в печати.   
  
Структура диссертации   
  
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Материалы диссертации изложены на 116 страницах машинописного текста, проиллюстрированы   
30 рисунками. Список литературы содержит 115 наименований, в том числе 25 на иностранных языках.   
  
Благодарности   
  
Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю доктору технических наук Жукову Александру Петровичу за постановку задачи и предоставленную возможность   
проведения экспериментальных работ.   
  
Автор благодарен своему научному со‑руководителю кандидату физико‑математических наук Логинову Константину Ивановичу за постоянную поддержку, внимание и неоценимую помощь   
при выполнении работы.   
  
Автор искренне признателен доктору технических наук Шнеерсону Михаилу Борисовичу за ценные советы и консультации при написании работы.   
  
Особую благодарность автор выражает своим родителям, без моральной поддержки которых данная работа не была бы написана. 
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово