ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 6 июня 2008 года 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.07 
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Ван Пин
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Шестаков В. М

6165 Официальные оппоненты
Пашковский И. С
Ленченко Н. Н

6255
дтн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.30
2151 Полное наименование организации
Диссертационный совет Д 501.001.30
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Гидрогеодинамические исследования на участках береговых водозаборов вблизи водохранилища
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность темы. Водозаборы подземных вод в долинах рек имеют наибольшее распространение и составляют более половины водозаборов централизованного водоснабжения. В настоящее  
время на большинстве водозаборов, действующих на территории Российской Федерации, разведанных в 60‑70‑е годы прошлого века, истек срок, на который были утверждены запасы подземных  
вод, и требуется переоценка эксплуатационных запасов. Вместе с тем из‑за непрерывного роста потребности в питьевой воде дефицит водоснабжения с каждым днем оказывается все  
более ощутимым и острым, в связи с чем необходимо рассмотрение возможности оптимизации и интенсификации водоотбора на участках существующих водозаборов с учетом меняющейся  
водохозяйственной обстановки. При решении возникающих при этом проблем следует опираться главным образом на проведение гидрогеодинамического мониторинга на участках действующих  
водозаборов. К настоящему времени концептуальные основы гидрогеодинамического мониторинга, а также принципы их ведения уже были рассмотрены В.М. Шестаковым, В.А. Мироненко,  
Б.В. Боревским и др. Однако реализация существующих концептуальных основ и принципов мониторинга подземных вод требует научно‑методического обоснования его ведения, для чего  
необходимо решение проблем оптимизации дизайна системы наблюдений и режима наблюдений, а также совершенствование методики интерпретации мониторинговых наблюдений, что в значительной  
мере определяет эффективность ведения мониторинга подземных вод.  
 
Такой же подход решения проблем применим к опытным откачкам, проводимым на разведываемых участках. При проведении таких опытно‑фильтрационных работ, обеспечивающих эффективное  
решение задачи по определению геофильтрационных параметров, необходимы методические обоснования методики их интерпретации.  
 
Цель исследования. Разработка методики ведения и интерпретации гидрогеодинамического мониторинга на участках береговых водозаборов, располагаемых вблизи водохранилищ, а также  
решение методических вопросов обоснования постановки опытной откачки вблизи реки и методики ее интерпретации.  
 
Основные задачи исследования.  
 
1. Анализ исходных материалов по гидрогеодинамическому мониторингу на локальных участках береговых водозаборов, а также обоснование методики обработки данных режимных наблюдений  
с учетом факторов, влияющих на режим потока.  
 
2. Обоснование дизайна наблюдательной сети на участках береговых водозаборов с установлением необходимости наблюдательных скважин для определения динамически стационарного  
режима, а также обоснование режима наблюдений в условиях колебания уровня поверхностных вод.  
 
3. Разработка композиции локальных и региональных моделей для интерпретации режимных наблюдений с рекомендациями по построению сеточных моделей и использованию вычислительных  
программ для решения эпигнозных задач.  
 
4. Анализ пространственно‑временной изменчивости загрязнения природного происхождения подземных вод (Fe и Mn) с учетом водно‑балансовой структуры потока.  
 
5. Анализ режима понижений уровней при откачке вблизи реки с установлением зависимости времени этапов развития нестационарного режима от геофильтрационных параметров.  
 
6. Разработка методики интерпретации данных опытной откачки вблизи реки с рекомендациями по ведению (дизайну опытного куста скважин и длительности откачки) опытной откачки.  
 
Методы исследования. В работе использовались методы исследований, включающие анализ материалов натурных наблюдений на базе типичных условий участков береговых водозаборов,  
обработку исходных данных режимных наблюдений с учетом факторов, определяющих нестационарный режим потока на участках береговых водозаборов. Для изучения условий формирования  
качества воды проводился анализ пространственно‑временной характеристики загрязняющих компонентов подземных вод. Для изучения особенности процессов береговой фильтрации широко  
использовались методы модельного эксперимента на основе численного геофильтрационного моделирования.  
 
Научная новизна работы заключается в следующем.  
 
1. Выявлены основные особенности нестационарного режима потока, возникающего на участках береговых водозаборов. Обосновано применение критерия стационарности для определения  
расчетного режима потока на участках береговых водозаборов.  
 
2. Разработана композиция локальной и региональной модели для решения эпигнозной задачи на основе численного моделирования. На основе изучения процессов береговой фильтрации  
обосновано ведение (дизайн и режим наблюдений) гидрогеодинамического мониторинга на участках береговых водозаборов.  
 
3. Модельным экспериментом установлена зависимость длительности этапов развития нестационарного режима потока от геофильтрационных параметров при откачке вблизи реки.  
 
4. Доказана возможность достоверной интерпретации опытной откачки вблизи реки по данным нестационарного режима при длительности откачки в течение нескольких суток и соблюдении  
условия постоянного дебита откачки и стабильного уровня воды в реке.  
 
5. Разработано методическое обоснование по ведению и интерпретации опытной откачки вблизи реки на основе численного моделирования для определения геофильтрационных параметров.  
 
Основные защищаемые положения:  
 
1. Анализом исходных данных показано, что на участках береговых водозаборов нередко в значительной мере нарушается стационарность режима потока, причем наиболее существенным  
фактором, влияющим на режим подземных вод, является нестабильная динамика водоотбора, которая недостаточно фиксируется в процессе мониторинга. В связи с этим при обработке  
фактических материалов обосновано предложение по диагностике стационарности режима потока по критерию, выражающемуся через постоянство соотношений разности напора в двух парах  
скважин в пределах наблюдательного створа. В условиях колебаний уровня поверхностных вод на основе тестовых исследований доказано, что при постоянном водоотборе можно использовать  
для интерпретации данные режимных наблюдений в периоды малых колебаний и длительного спада.  
 
2. При проведении методического обоснования гидрогеодинамического мониторинга на участках береговых водозаборов предлагается использовать композицию локального и регионального  
геофильтрационного моделирования. Локальное моделирование проводится на участках водозаборов, имеющих створ наблюдательных скважин, для определения геофильтрационных параметров  
(проводимости водоносного горизонта и параметра сопротивления ложа водоема) и оценки скин‑эффекта водозаборных скважин. При этом региональное моделирование по всей области  
влияния водозаборов должно быть ориентировано на оценку балансовых составляющих водоотбора, а также установление области захвата водозаборов. Основными геофильтрационными  
параметрами в региональной модели являются проводимость водоносного горизонта и интенсивность инфильтрации, пространственную характеристику которых необходимо предварительно  
обосновать с учетом субъективной информации, исходя из конкретных геологических и ландшафтных условий.  
 
3. На береговых водозаборах по качественному составу вода существенно отличается от воды, поступающей из водоема, хотя последний определяет основную балансовую составляющую  
водоотбора. Анализом фактических материалов установлено, что в природных условиях на участках береговых водозаборов негативные изменения качества отбираемой воды обусловливаются,  
главным образом, повышенным содержанием железа и марганца. При этом показаны характеристики высокой пространственной изменчивости содержания железа и марганца в подземных  
водах, происходящей как на уровне отдельного водозабора, так и внутри водозабора, тесно связанной с водно‑балансовой структурой потока в зонах береговой фильтрации.  
 
4. Для условий опытной откачки, проводимой при разведочных работах вблизи реки (водоема), типичной является двухслойная схема геофильтрационного строения, в которой основной  
водоносный пласт, представленный песчаными отложениями, перекрывается песчано‑глинистым покровом. Анализом режима понижения уровней при откачке в таких условиях при характерных  
значениях геофильтрационных параметров обоснована зависимость времени наступления и длительности этапов развития нестационарного режима от геофильтрационных параметров. Показано,  
что существенное влияние на стабилизацию понижения уровней оказывают слабопроницаемые покровные отложения, при наличии которых стационарный режим достигается только при весьма  
значительной длительности откачки (порядка десятков суток и более).  
 
5. На основе численного моделирования показана возможность проведения интерпретации опытных откачек у реки по данным нестационарного режима, формируемого при длительности  
откачки порядка суток с обязательным соблюдением условия постоянного дебита и неизменного уровня в реке. При этом модельными экспериментами обоснована методика численного  
моделирования для интерпретации опытной откачки у реки, которая может быть использована в условиях сложного строения потока и включает задание размеров модели и программное  
обеспечение для обработки опытных данных.  
 
Практическая значимость. Предложенные общие подходы по дизайну и режиму наблюдений могут служить основой для разработки проектов, правил ведения и методики интерпретации мониторинга  
подземных вод на участках береговых водозаборов, используемых для оптимизации их работы. Разработанная методика интерпретации опытной откачки у реки позволяет существенно  
повышать надежность и эффективность проведения опытно‑фильтрационных работ на участках разведанных водозаборов.  
 
Достоверность результатов. Основные положения и выводы работы базируются на фактических материалах двух типичных для береговых водозаборов объектов. Достоверность полученных  
результатов и выводов обеспечивается теоретическим обоснованием геофильтрационных процессов, происходящих на участках береговых водозаборов, с использованием современных методов  
численных модельных экспериментов.  
 
Апробация работы и публикация. Результаты исследований докладывались на ежегодной Конференции студентов и молодых учёных геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
(2004 г. и 2005 г.), на научном семинаре кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2007 г.). Основные положения диссертации отражены в трех  
публикациях.  
 
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 153 страницах, включая введение, 4 главы, выводы и защищаемые положения, список литературы из 96 наименований, содержит 44  
рисунка и 54 таблицы.  
 
Благодарность. Автор выражает особую благодарность своему научному руководителю, профессору В.М. Шестакову, не только за научное руководство и всесторонне оказанную помощь  
при написании работы, но и за многое другое, чему он меня научил в течение многих лет. Автор признателен С.П. Позднякову, оказавшему огромную помощь при проведении геофильтрационного  
моделирования, и С.А. Брусиловскому за постоянную консультацию по вопросам гидрогеохимии. Автор благодарен Р.С. Штенгелову, В.А. Всеволожскому, А.А. Куваеву, С.О. Гриневскому,  
М.С. Орлову, В.М. Семеновой, К.Е. Питьевой, и всем преподавателям и сотрудникам кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за ценные замечания  
и советы, учтенные в процессе написания работы.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово