ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 22 октября 2008
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Иванькова Юлия Валериевна
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Богословский В. А

6165 Официальные оппоненты
Поляков Е. А
Асташкин Д. А

6255
дгмн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
25
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников
0
10
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций
1
3
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации
Д.501.001.64
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Петрофизическое обоснование оценки фильтрационно‑емкостных свойств нижнепермских отложений вала Сорокина
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность исследований. В последние годы все большее количество разрабатываемых месторождений нефти и газа связаны со сложнопостроенными карбонатными коллекторами. На их  
долю приходится около 50% мировых запасов углеводородов (УВ).  
 
Характерным примером являются нижнепермские продуктивные отложения Тимано‑Печорской Провинции (ТПП). Сложность строения коллекторов связана с проявлением активных процессов  
преобразования карбонатных пород, таких как кальцитизация, доломитизация, окремнение, сульфатизация, сидеритизация, засолонение, уплотнение, цементация, перекристаллизация,  
выщелачивание и трещиноватость.  
 
При детальном изучении нижнепермских отложений нефтяных месторождений ТПП вала Сорокина выявлено, что продуктивные толщи представлены пластами с ярко выраженной макро ‑ и  
микронеоднородностями, с широким диапазоном изменчивости фильтрационно‑емкостных свойств (ФЕС) и физических параметров. Основная сложность изучения нижнепермских отложений  
вала Сорокина состоит в том, что продуктивные коллекторы имеют очень высокую остаточную водонасыщенность, тем самым, обусловливая низкие значения коэффициентов нефтенасыщенности  
и низкое удельное электрическое сопротивление и этими характеристиками сильно осложняют выделение проницаемых прослоев и оценку характера ожидаемого притока по данным стандартного  
комплекса ГИС, так как неколлекторы, продуктивные и водонасыщенные коллекторы слабо различаются между собой по геофизическим характеристикам, а результаты испытаний часто  
не согласуются с данными традиционного комплекса ГИС.  
 
Как правило, основу геологической интерпретации данных ГИС составляют петрофизические зависимости типа керн‑керн или керн‑ГИС. В большинстве случаев именно керн является  
необходимым базовым материалом для получения информации о стратиграфии и литологии разреза, о характере изменения его ФЕС. Однако если керн из скважины по каким‑либо причинам  
не был извлечен или его вынос не достаточен для изучения всех выделенных в разрезе литотипов, то в качестве базовой информации может служить шламовый материал.  
 
Многочисленные результаты исследований нижнепермских отложений вала Сорокина по шламу и сопоставления одноименных параметров по керну и шламу показали достаточно хорошую сходимость,  
тем самым, доказывая свою состоятельность, достаточную для обоснования методики определения подсчетных параметров по каротажу и при рассмотрении проводки горизонтальных скважин  
в сложнопостроенных средах.  
 
Актуальность выполненных исследований определяется практической необходимостью повышения надежности оценки коллекторских свойств пород вала Сорокина.  
 
Настоящая диссертационная работа посвящена проблеме повышения достоверности оценки ФЕС продуктивных отложений вала Сорокина с помощью комплексных исследований с использованием  
геохимических и геолого‑геофизических данных, включая анализ керна и шлама в горизонтальных и вертикальных скважинах в качестве петрофизической основы для интерпретации данных  
ГИС. Комплексный подход к решению поставленной нефтегеологической задачи определяет значимость работ для дальнейшего развития петрофизических исследований в нефтегазовой геофизике.  
 
Целью работы является разработка петрофизического обоснования фильтрационно‑емкостных свойств неоднородных карбонатных и терригенно‑карбонатных коллекторов нижней перми вала  
Сорокина с целью повышения достоверности выделения и оценки коллекторов по комплексу геолого‑геофизических данных на основе дифференцированного подхода, обеспечивающего предварительное  
изучение и выделение отдельных литотипов пород, различающихся вещественно‑минералогическим составом и структурой порового пространства.  
 
Основные задачи исследования:  
 
1. Изучение геолого‑петрофизических особенностей нижнепермских отложений артинского и ассельско‑сакмарского ярусов вала Сорокина.  
 
2. Создание петрофизического обеспечения для интерпретации данных ГИС в неоднородных породах‑коллекторах с целью повышения достоверности обоснования параметров подсчета запасов  
и построения геологической и гидродинамической моделей.  
 
3. Изучение возможности использования шлама для восстановления информации:  
о различных видах пористости;  
о водо‑ и нефтенасыщенности;  
об остаточной водонасыщенности;  
о содержании кальцита, доломита и нерастворимого остатка;  
о минералогическом составе.  
 
4. Усовершенствование методики выделения и оценки коллекторов артинского и ассельско‑сакмарского ярусов вала Сорокина на основе интерпретации данных расширенного комплекса  
ГИС, геолого‑технологических (ГТИ) и промыслово‑геологических (ПГИ) исследований.  
 
5. Обоснование практических рекомендации по составу комплекса геофизических и петрофизических исследований с целью дальнейшего изучения сложнопостроенных коллекторов нижнепермских  
отложений вала Сорокина.  
 
Научная новизна работы:  
 
1. Установлено, что высокая оценка Ков артинских терригенно‑карбонатных коллекторов обусловлена не глинистостью, а содержанием силикатов (кварца, кремнезема, опала, халцедона)  
в нерастворимом остатке.  
 
2. На основе детальных исследований керна получена новая информация для обоснования петрофизических моделей нижнепермских отложений ряда месторождений вала Сорокина: в части  
смачиваемости пород, остаточной нефте‑ и водонасыщенности, поровой и трещинной проницаемости.  
 
3. Установлено, что изучение остаточной водонасыщенности косвенными методами в зоне предельных насыщений для нижнепермских гидрофобизированных коллекторов должно проводиться  
на образцах керна с сохранением естественной смачиваемости.  
 
4. Показано, что высокие значения остаточной нефте‑ и водонасыщенности в артинских отложениях могут приводить к значительному снижению эффективной емкости коллекторов нижней  
перми, что влечет за собой необходимость переоценки запасов нефти в нижнепермской залежи вала Сорокина.  
 
5. Показано, что количественная оценка подсчетных параметров по данным ГИС в горизонтальных скважинах, пробуренных без отбора керна, требует привлечения данных исследования  
шлама. На основе комплекса данных по шламу произведена экспрессная оценка Ков в горизонтальных скважинах в зоне предельного и непредельного насыщения.  
 
6. На основе комплексного исследования геолого‑геофизических данных по ГИС, ГТИ, ПГИ, анализу керна и шлама и по результатам испытаний уточнены и обоснованы продуктивные работающие  
интервалы, характерные для нижнепермских кремнисто‑карбонатных отложений. Предложены многомерные связи между фильтрационно‑емкостными свойствами и геофизическими параметрами;  
разработана методика определения подсчетных параметров для моделей нижнепермских терригенно‑карбонатных отложений с высокой остаточной водонасыщенностью.  
 
Автором защищаются следующие основные положения:  
 
1. В артинских коллекторах нижнепермских отложений ряда месторождений вала Сорокина повышенная остаточная водонасыщенность контролируется нерастворимым остатком, представленным,  
главным образом, силикатными минералами (халцедоном, опалом и кремнеземом).  
 
2. Присутствие кремнезема, опала, халцедона и других силикатных минералов в матрице породы артинских отложений приводят к искажению параметров Кп, Кв, Кн, определенных по  
данным ГИС; повышение достоверности оценки ФЕС в коллекторах нижней перми достигается на основании комплексного использования геолого‑геофизических данных, полученных по керну  
и ГИС.  
 
3. Результаты комплексных петрофизических, геохимических и геолого‑технологических исследований шлама могут служить основой оценки фильтрационно‑емкостных характеристик нижнепермских  
коллекторов, вскрытых скважинами без отбора керна, а также оценки литолого‑фациальной изменчивости разреза, как по глубине, так и по латерали.  
 
4. Для определения нерастворимого остатка, выделения и оценки коллекторов и повышения надежности установления ВНК в нижнепермских отложениях в состав целевого комплекса необходимо  
включать литоплотностной, гамма‑спектрометрический (ГСМ) и ядерно‑магнитный методы (ЯМК), а также детальные исследования по керну и шламу.  
 
Практическая значимость. Предложенная петрофизическая модель коллектора и методика оценки параметров ФЕС позволили повысить достоверность выделения и оценки нижнепермских  
коллекторов вала Сорокина.  
 
Разработанная методика комплексной интерпретации геолого‑геофизических данных нижнепермских отложений может найти непосредственное применение при исследовании разрезов, близких  
по литологии и структуре порового пространства.  
 
Апробация и реализация результатов диссертации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в ведущих реферируемых журналах. Основные положения и результаты,  
положенные в основу настоящей диссертационной работы, представлялись на научных семинарах в МГУ им. М.В. Ломоносова, производственных семинарах в г. Твери, конференциях Геология  
‑ молодым наука о Земле (г. Москва), Ломоносов‑2005, 2008 (г. Москва), изложены в двух тематических производственных отчетах (Тверь, 2007, Москва, 2005 г).  
 
Полученные в ходе исследований результаты были использованы при создании технологии переинтерпретации данных ГИС, обеспечивающей достоверную оценку нефтенасыщенности терригенно‑карбонатных  
отложений нижней перми вала Сорокина. На текущий период по этой технологи переинтерпретировано более 60 скважин.  
 
Фактический материал. В основу диссертации положены исследования автора, проводимые с 2005 года в МГУ им. М.В.Ломоносова (г. Москва), ООО Помор‑ГЕРС, ООО Петроанализ (г.  
Москва). Проанализированы петрофизические параметры и методики интерпретации данных ГИС в отложениях нижней перми по месторождениям вала Сорокина ТПП. Внимательно изучены  
и переинтерпретированы геолого‑геофизические материалы более 50 скважин; проанализированы и обобщены результаты петрографических и петрофизических исследований на более чем  
3000 образцах керна.  
 
В своей работе автор исходил из опыта работ и полученных результатов отечественных и зарубежных исследователей: Б.Ю.Вендельштейна, Ю.И.Горбачева, В.М.Добрынина, В.И.Дузина,  
Н.З.Заляева, В.Н.Кобрановой, Ф.И.Котяхова, Д.А.Кожевникова, В.И.Петерсилье, Э.Г.Рабица, Р.А.Резванова, Е.П.Симоненко, М.М.Элланского, Дж.Амикса, С.Дж.Пирсона, Р.Дебранта,  
М.Ваксмана и др.  
 
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Объем работы  220 страниц текста, 75 рисунков, 14 таблиц. Список литературы содержит 105  
наименований, в т.ч. 5  на иностранных языках.  
 
Благодарности.  
 
Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю д.г‑м.н., профессору В.А. Богословскому за неизменное внимание, ценные советы и конструктивные замечания  
в течение всего периода работы над диссертацией. Большое влияние на направление и уровень исследований, а также консультации и полезные рекомендации оказали преподаватели  
кафедры литологии РГУНГ им. И.М. Губкина д.г‑м.н., профессор А.В. Постников, Л.С. Спиридина.  
 
Автор выражает свою искреннюю признательность всем своим коллегам и сотрудникам ООО Помор‑ГЕРС, помогавшим в сборе и первичной обработке геолого‑геофизических материалов,  
в особенности, С.Г.Шальновой и С.С. Долгиреву, давших много ценных советов по теме диссертации.  
 
Особо автор хочет отметить неоценимую помощь ученых и специалистов, с которыми автор имел плодотворные контакты по теме диссертации  к.г‑м.н. В.И. Дузина, к.г‑м.н. Б.А. Никулина,  
к.г‑м.н. Е.В. Постникова, Е.П. Симоненко. Автор выражает им искреннюю благодарность и особую признательность за помощь при написании диссертации.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово