ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2009‑06‑05 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.11
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Богуславский Михаил Александрович
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
В.И. С. 

6165 Официальные оппоненты
В.К. Г. 
В.М. З. 

6255
дгмн

4662
дгмн
дгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 415,  Геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.62
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.62
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Санкт‑Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова
(технический университет) 
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Геолого‑петрофизическая и финансово‑экономическая оценка алмазоносности трубки Комсомольская (Якутия).
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность исследований. За последнее десятилетие нигде в мире, включая Россию, серьезных открытий новых месторождений алмазов не было. К 2012 году общее падение объемов  
мировой добычи может составить примерно 20 ‑ 25%, в каратах, от нынешнего уровня, а вот спрос будет расти высокими темпами. К 2012 году спрос может достичь $18 млрд. при падении  
добычи до $9‑10 млрд, если считать в нынешних ценах. Что при этом будет с реальными ценами на алмазное сырье, неизвестно.  
 
Такие условия современного рынка повлекли за собой рост цен на алмазное сырье, причем всех ситовых классов, но особенно увеличилась цена на товар крупного размера, вследствие  
чего изменился один из базовых показателей средняя цена за карат алмазного сырья на месторождениях, что привело к необходимости определения рентабельности объектов в новых  
экономических условиях. Это справедливо не только для вновь обнаруженных объектов, но и для фондовых трубок.  
 
Кимберлитовая трубка Комсомольская уникальна в своем роде. Она разведана и оценена в 1974 году геологами Амакинской экспедиции, но несмотря на это, отработка этой трубки  
началась только в начале XXI века, что создает прецедент изменения подходов. Фонды по всему миру содержат сотни кимберлитовых трубок признанных нерентабельными вследствие  
низкого содержания алмазов, но отработка трубки Комсомольская показывает, что к вопросу рентабельности или не рентабельности того или иного объекта необходимо подходить  
комплексно. Содержание  основополагающий, но далеко не единственный фактор оценки алмазного объекта.  
 
Кимберлитовая трубка Комсомольская административно принадлежит к Мирнинскому району Якутии, а с геологической точки зрения принадлежит к Далдыно‑Алакитскому алмазоносному  
району. К этому району относятся такие уникальные месторождения алмазов как трубка Удачная, Айхал, Юбилейная, Сытыканская. В этом районе есть еще более 120‑ти трубок  
и даек, в том числе и подобных трубке Комсомольская, что необходимо учитывать при оценке потенциала Далдыно‑Алакитского района.  
 
Цели работы  
Показать возможность наращивания балансовых запасов алмазов за счет трубок, отнесенных к забалансовым, базируясь на глубоком изучении вещественного состава и петрофизических  
параметров кимберлитов, а также геологического строения трубки Комсомольская и ее финансово‑экономическом анализе.  
Изучить петрофизические характеристики пород на фактическом материале и на основе литературных данных, сопоставить специфику состава кимберлитов трубки Комсомольская с другими  
кимберлитовыми телами. Разработать методику первичной оценки алмазоносности и определения петрофизических особенностей различных типов кимберлитов на основании исследований.  
Показать наиболее значимые факторы при определении рентабельности на основании финансово‑экономического анализа трубки Комсомольская. Изучить поведение экономических показателей  
при изменении уровня развития региона.  
 
Основные задачи исследований:  
 
1) Изучение геологического строения, петрофизических свойств кимберлитов и вещественного состава трубки Комсомольская.  
 
2) Проведение сравнительного анализа пород и особенностей геологического строения трубки Комсомольская с наиболее яркими представителями высоко‑, средне‑ и низкоалмазоносных  
трубок Далдыно‑Алакитского алмазоносного района (трубки Удачная и Сытыканская).  
 
3) Проведение анализа петрофизических данных, полученных в результате исследований кимберлитов трубки Комсомольская, для определения параметров, влияющих на ее алмазоносность.  
 
4) Разработка экспресс‑методики оценки алмазоносности кимберлитовых тел на базе петрофизических исследований.  
 
5) Построение многовариантных финансово‑экономических моделей для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на рентабельность трубки Комсомольская в целом.  
 
6) Построение финансово‑экономических моделей, отражающих влияние геолого‑экономических условий на рентабельность отработки месторождения.  
 
Фактический материал и методы исследования. В основе работы лежат исследования, выполненные автором во время обучения в аспирантуре на Геологическом факультете МГУ им. Ломоносова  
в период с 2005 по 2009 годы и работы геологом карьера Комсомольский Айхальского ГОКа компании АЛРОСА (ЗАО).  
 
Исследования включают полевые геологические наблюдения, анализ геологической информации, изучение керна и минерального состава пород, определение петрофизических характеристик  
кимберлита из трубки Комсомольская.  
 
Для написания настоящей работы использован каменный материал, представленный 25‑ю образцами керна скважин и их дубликатами, подготовленными для различных видов исследований.  
В частности, изготовлены плоскопараллельные пластины для проведения петрофизических исследований, а также сто двадцать шлифов и аншлифов, которые изучены с помощью микроскопических  
способов в проходящем и отраженном свете с составлением их подробного описания с фотографиями. Прежде всего исследована оксидная минерализация.  
 
При подготовке работы собран, переработан и проанализирован материал из нескольких сот источников включающих книги, сборники тезисов различных конференций, журналы и газеты,  
фондовые материалы как на русском, так и английском языках. Это позволило дополнительно включить в анализ данные еще по нескольким сотням петрофизических образцов и шлифов  
кимберлитов в основном Далдыно‑Алакитского алмазоносного района. Кроме того, сделан аналитический обзор рынка, который содержит максимально свежие данные.  
 
Петрофизическое изучение образцов включает измерения следующих физико‑механических свойств: плотность (&#961;, г\см3), эффективная пористость (Пэф,%), условно‑мгновенное насыщение  
(А,%), период полунасыщения (Т1\2, часы), коэффициента Пуассона (&#956;), модулей Юнга (E,10ГПа), сдвига (G,10ГПа), объемного сжатия (Ксж, 10ГПа), акустического сопротивления  
(Z, 106 кг/м2 с), температуры Дебая (Тд, К), коэффициента упругой анизотропии Кан, %). Построены индикатрисы упругой анизотропии образцов по результатам дирекционных измерений  
скоростей продольных волн. Методика этих исследований разработана В.И. Старостиным [Старостин и др., 1994]. Кроме этого, измерена магнитная восприимчивость (&#954;, 10‑5 ед.  
СИ).  
 
В рамках финансово‑экономической модели для определения жизнеспособности проектов применялся доходный подход, который заключает в себе совокупность методов оценки стоимости  
объекта, основанный на определении ожидаемых от него доходов.  
 
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки жизнеспособности проекта, при котором необходимые проекту инвестиции, связывают с текущей стоимостью всех  
будущих чистых доходов. Приведенная к текущей стоимости сумма будущих доходов служит ориентиром того, насколько рентабельными или не рентабельными будут инвестиции в данный  
проект.  
 
В данной работе используется одно из направлений этого подхода  метод дисконтирования денежных потоков. Для подсчета основных параметров эффективности проекта: NPV и IRR,  
использовались экономические функции заложенные в Microsoft Exel.  
 
Научная новизна работы заключается в следующем:  
1. Уточнена геологическая позиция и особенности структурно‑тектонического контроля трубки Комсомольская и других алмазоносных кимберлитовых тел района.  
2. Определены петрофизические свойства и особенности кимберлитов трубки Комсомольская. Установлена взаимосвязь между петрофизическими свойствами кимберлитов и их минеральным  
составом, строением трубки, особенностями образования.  
3. Проведена сравнительная характеристика строения, петрофизических свойств и минеральных особенностей кимберлитовой трубки Комсомольская с другими телами поля.  
4. Предложена методология петрофизических исследований, позволяющая использовать этот метод исследования минерального вещества как при первичной оценке алмазоносности кимберлитовых  
тел, так и как вспомогательный при интерпретации геофизических аномалий в поисковой геологии.  
5. Выявлены финансово‑экономические показатели, изменение которых в наибольшей степени влияет на экономическую целесообразность отработки месторождения. Проведено их ранжирование  
по степени значимости и по возможному влиянию на проект в целом.  
 
Практическая значимость  
1. Переоценка в сторону увеличения экономического потенциала Якутской алмазоносной провинции за счет пересмотра оценки трубок, информация о которых хранится в фондах РФ.  
2. На основе обобщения данных по структурным, петрофизическим параметрам и особенностям вещественного состава кимберлитов изученной трубки и других аналогичных по качеству  
алмазного сырья месторождений района и ряда ведущих алмазоносных провинций мира выявлена совокупность информативных критериев алмазоносности и даны рекомендации для постановки  
работ на новых перспективных объектах района, а также это будет способствовать более рациональному проведению поисковых и разведочных работ на алмазы в Далдыно‑Алакитском  
алмазоносном районе, а возможно и в целом в Якутской алмазоносной провинции.  
 
Основные защищаемые положения  
 
1. По совокупности общих закономерностей структурно‑тектонического контроля и геологического строения трубка Комсомольская имеет значительное сходство с другими промышленно  
алмазоносными или близкими к ним кимберлитовыми трубками Алакит‑Мархинского и Далдынского полей (Айхал, Удачная, Сытыканская, и др.). Это внедрение в узлах пересечения  
магмоподводящих ССЗ‑ных и СВ‑ных разрывных нарушений, наличие обычно двух и более фаз кимберлитов с преобладанием более поздних крупных фаз алмазоносных автолитовых кимберлитов,  
значительная площадь выхода, незначительный уровень эрозионного среза и близкий геологический возраст.  
 
2. По ряду индикаторных петрофизических параметров (эффективная пористость, магнитная восприимчивость, упругие характеристики), закономерно связанных как с условиями образования  
кимберлитов, так и с их составом и структурой, промышленно алмазоносная фаза трубки Комсомольская контрастно отличается от ранней неалмазоносной и соответствует уровню низко‑среднеалмазоносных  
тел Якутии в целом. При этом она наиболее близка по этим параметрам кимберлитам трубки Сытыканская, являющейся ее близким аналогом как по уровню эрозионного среза и алмазоносности,  
так и по качеству алмазного сырья. Эти петрофизические параметры в сочетании с другими показателями (структурными, вещественными) являются информативными критериями для прогнозной  
оценки алмазоносности кимберлитовых тел, а также для выделения и оконтуривания отдельных промышленно алмазоносных фаз.  
 
3. По ряду вещественных характеристик (габитусным формам алмазов, состав пиропов, пикроильменитов, содержанию оксида титана в пиропе) трубка Комсомольская близка к трубке  
Сытыканская и некоторым низкоалмазоносным кимберлитам района и ряду зарубежных месторождений с повышенным выходом крупных ситовых классов алмазного сырья. Это позволяет  
рассматривать комплекс установленных параметров алмазоносности для ревизии данных собранных по кимберлитовым трубкам, отработка которых была нерентабельна двадцать лет назад  
и которые могут разрабатываться в современных технико‑экономических условиях.  
 
4. Геолого‑экономический анализ трубки Комсомольская, основанный на многовариантном компьютерном моделировании, позволил установить, что проект промышленного освоения трубки  
в условиях сложившейся в районе инфраструктуры является рентабельным. Расчетами установлены высокие положительные значения чистой дисконтированной стоимости проекта и ее наиболее  
вероятного значения, величина внутрифирменной нормы прибыли, превышающая ставку дисконта компании, а также приемлемый срок окупаемости инвестиций. Эти результаты позволяют  
рекомендовать переоценку других кимберлитовых трубок в том же районе, признанных ранее нерентабельными.  
 
Апробация работы  
 
Материалы по теме диссертации были доложены на Международных конференциях Ломоносов‑2006 (Москва, 2006), Ломоносов‑2007 (Москва, 2007), Новое в науках о Земле ‑2007  
(Москва, 2007), Ломоносов‑2008 (Москва, 2008) и Первой региональной научно‑практической конференции (г. Мирный 2008), а также опубликованы в 7‑ми научных статьях и тезисах,  
в том числе 2 статьи в реферируемых журналах.  
 
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному руководителю работы доктору геолого‑минералогических наук профессору В.И. Старостину.  
 
В процессе проведения исследований автор работы получал консультации у доцентов кафедры А.А. Бурмистрова и А.Л. Дергачева, а петрофизические исследования проведены автором  
в рудно‑петрофизической лаборатории МГУ. Постоянное внимание и помощь в работе были проявлены со стороны коллектива кафедры геологии и геохимии полезных ископаемых Геологического  
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также коллектива ООО Алмазинтех  консультации и инжиниринг, помощь в изучении состава и свойств пород и минералов автору была оказана  
со стороны Лаборатории месторождений алмаза кафедры минералогии Геологического факультета МГУ. Всем им автор выражает свою глубокую признательность. Автор искренно благодарен  
Макавчуку И.В.  главному геологу АГОКа АК АЛРОСА (ЗАО), за помощь в получении каменного материала, Коптилю В.И.‑ за помощь в первичном подборе фондовых материалов и ознакомление  
с историей объекта исследований.  
 
Объем работы  
 
Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения общим объемом 164 страниц текста, иллюстрированного 20 таблицами и 60 рисунками. Список литературы содержит наименований.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово