ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2009‑06‑19 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.08
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Кузнецов Роман Сергеевич
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Борис Ф. Г

6165 Официальные оппоненты
Владимир И. К
Светлана Д. Б

6255
дгмн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 415, Геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.30
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.30
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
ОАО <СтавропольТИСИЗ> 
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Инженерно‑геологическое обоснование градостроительной деятельности на территории г. Кисловодска
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Общая характеристика работы  
  
Содержание работы заключается в исследовании инженерно‑геологический условий уникального города‑курорта федерального значения Кисловодска, с целью обоснования его дальнейшей   
градостроительной деятельности.   
  
Актуальность темы. Градостроительный Кодекс РФ (ст. 47) не допускает подготовку и реализацию проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.   
Важность изучения инженерно‑геологических условий при любых видах градостроительства отмечают Жилищный и Земельный Кодексы РФ, а также ТСН 30‑312‑2006 Градостроительство,   
планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края.   
  
Требования федеральных и региональных нормативов особенно актуальны для уникального курортного региона России  Кавказских Минеральных Вод (КМВ), включающего города‑курорты   
 Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды. Среди них Кисловодск и Пятигорск отнесены к историческим городам РФ.   
  
В России только города КМВ отвечают требованиям круглогодичных городов‑курортов, что отражено в Постановлении Правительства РФ от 17 января 2006 г. N 14 О признании курортов   
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об этих курортах. Из городов   
КМВ лидирующее место по ряду природных и бальнеологических факторов принадлежит Кисловодску.   
  
Кисловодск выделяется не только расположением на особо охраняемой природной территории и особым его использованием как города‑курорта, но и наличием важных объектов культурного   
наследия. Среди городов Ставропольского края Кисловодск выделяется максимальной сейсмичностью (до 9‑ти баллов), интенсивным проявлением опасных инженерно‑геологических процессов   
природного и техногенного характера и широким (90 % площади) распространением специфических грунтов  просадочных супесей и суглинков и размягчаемых глинистых песчаников.   
  
На Кисловодск распространяются федеральные программы: Сейсмобезопасность территории России (20022010 г.г.), Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года и Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (20022010 гг.).   
  
В настоящее время проектный институт Гипрогор (г. Москва) разрабатывает новый генеральный план, который должен учесть не только общеизвестные требования градостроительных   
нормативов, но и особую специфику инженерно‑геологических условий этого уникального исторического города‑курорта.   
  
Проведенный анализ градостроительства г. Кисловодска показывает, что при реконструкции существующей застройки и градостроительном планировании недостаточно учитываются инженерно‑геологические   
факторы, из‑за этого страдает инфраструктура города‑курорта, происходят деформации жилых домов, общественных зданий и объектов курортного назначения, в том числе федеральных   
памятников архитектуры.   
  
Цель работы  определить и изучить факторы инженерно‑геологических условий, оказывающие влияние на градостроительную деятельность в г. Кисловодске.   
  
Цель и практические проблемы строительства в г. Кисловодске определили необходимость решения следующих основных задач:   
1. Обследовать объекты курортного комплекса и выявить факторы, определяющие устойчивость сооружений. Выяснить и изучить причины их массовых деформаций на участках с различным   
типом состава, строения, состояния и свойств грунтовых толщ.   
2. Разработать инженерно‑геологическое информационное и картографическое обеспечение, дающее исчерпывающую информацию об инженерно‑геологических условиях территории г. Кисловодска.   
3. Разработать типизацию инженерно‑геологических условий территории г. Кисловодска.   
4. Разработать комплексы методов инженерно‑геологических исследований для выделенных в результате типизации участков на территории г. Кисловодска.   
  
Защищаемые положения:   
  
1. Массовые деформации зданий и сооружений приурочены к районам распространения лессовых грунтов и нижнемеловых глинистых песчаников, что объясняется проявлением просадочных   
процессов в лессовых грунтах и размягчением нижнемеловых глинистых песчаников при подтоплении городской территории. Этот факт для г. Кисловодска установлен впервые;   
  
2. Инженерно‑геологическое информационное обеспечение развития градостроительства на территории г. Кисловодска, включающее как картографические материалы, так и аналитические   
данные.   
  
3. Типизация инженерно‑геологических условий применительно к решению задач градостроительства и инженерной защиты от опасных геологических процессов.   
  
4. Рекомендации по применению рационального комплекса методов инженерно‑геологических изысканий при строительстве на участках с различными инженерно‑геологическими условиями   
для территории г. Кисловодска.   
  
Научная новизна определяется следующими основными результатами:   
  
1. Впервые выявлены территории с широким развитием массовых деформаций зданий и сооружений г. Кисловодска и установлены их причины.   
  
2. Разработано новое инженерно‑геологическое информационное обеспечение для территории г. Кисловодска, в том числе картографическое, которое включает в себя схематические   
карты: благоприятности рельефа, мощности просадочной толщи, мощности мелкообломочной зоны коры выветривания, сульфатной агрессивности грунтовых вод, сейсмического микрорайонирования,   
распространения ОГП.   
  
3. Впервые проведена типизация инженерно‑геологических условий территории г. Кисловодска, позволяющая оптимизировать объемы и содержание инженерно‑геологических изысканий   
с целью градостроительства и защиты от опасных геологических процессов.   
  
4. Составлены новые комплексы методов инженерно‑геологических исследований применительно к различным типовым участкам территории г. Кисловодска.   
  
Практическая значимость работы. Автор впервые проанализировал инженерно‑геологические условия г. Кисловодска для целей градостроительства с учетом новых требований строительных   
нормативов, выполнил обследование основных объектов курортного комплекса, выявил причины их деформаций, включая памятники архитектуры федерального значения, опробовал новые   
технологии укрепления специфических грунтов в основаниях аварийных зданий, составил и опробовал Рекомендации по изысканиям при строительстве на специфических грунтах г. Кисловодска.   
  
Апробация работы. Отдельные вопросы и основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на заседаниях кафедр Городское строительство и экспертиза недвижимости   
и Строительство СевКавГТУ; Всероссийской научной студенческой конференции Научный потенциал студенчества  будущему России (Ставрополь, СевКавГТУ, 2006); Х региональной   
научно‑технической конференции Вузовская наука  Северо‑Кавказскому региону (Ставрополь, СевКавГТУ, 2006); Международной научно‑практической конференции Строительство‑2007   
(Ростов‑на‑Дону, 2007); Научно‑практической конференции молодых специалистов Инженерные изыскания в строительстве (Москва, ОАО ПНИИИС, 2006); Третьей Общероссийской конференции   
Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве Российской Федерации (Москва, ОАО ПНИИИС, 2007 г.).   
  
Результаты исследований были использованы при изысканиях и проектировании объектов проектно‑изыскательскими организациями: ОАО СтавропольТИСИЗ, ОАО Научно‑производственный   
инженерно‑геологический центр, ООО Инвестизыскание, ОАО Ставропольгражданпроект, ООО производственное предприятие Грунт.   
  
Методика исследований и достоверность результатов (все работы, приведенные в этом пункте, выполнены лично автором). Автор изучил генеральный план г. Кисловодска (1966), нормативно‑правовую   
базу по градостроительству, проанализировал практически все изыскательские отчеты на его территории, обследовал основные градообразующие объекты города, выяснил причины их   
деформаций и принял участие в разработке и реализации противодеформационных мероприятий.   
  
Инженерно‑геологические условия территории г. Кисловодска были изучены по фондовым и опубликованным данным, с непосредственным выездом на строительные площадки, бурением скважин   
с отбором проб, прохождением маршрутов по территории города и его окрестностям. Изучение инженерно‑геологических свойств грунтов выполнялось полевыми и лабораторными методами.   
  
Анализ нормативной базы по градостроительству был выполнен в историческом аспекте. Исследования проводились с использованием зарубежной литературы. Кроме того были критически   
изучены строительные нормы и рекомендации региональных и головных НИИ Госстроя РФ и вузов.   
  
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием и научным анализом значительного объема фактических материалов (817 выработок), адекватностью результатов   
теоретических и практических исследований, а также отзывами научно‑исследовательских, проектно‑изыскательских и строительных организаций Ставропольского края.   
  
Публикации. Основные положения работы отражены в 15‑ти публикациях.   
  
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6‑ти глав и выводов, содержит 222 стр. машинописного текста, 69 рисунков, 21 таблицу, список литературы   
из 178 наименований и приложение.   
  
Автор выражает благодарность научному руководителю, доктору геолого‑минералогических наук, профессору, действительному члену РАЕН Б.Ф. Галаю за постоянное внимание и помощь,   
оказанную при выполнении работы.   
  
Автор очень признателен сотрудникам кафедр Инженерной и экологической геологии МГУ им. Ломоносова и Строительство СевКавГТУ, а также сотрудникам ОАО СтавропольТИСИЗ,   
ОАО Научно‑производственный инженерно‑геологический центр, ФГУП Кавказгидрогеология, ОАО Ставропольархитектура за помощь в период подготовки диссертации.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово