ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2009‑11‑18 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Ботвиновская Ольга Александровна
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Богословский В. А

6165 Официальные оппоненты
Золоева Г. М
Афанасьев С. В

6255
дгмн

4662
дгмн
ктн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
120
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

103
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

64
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, Геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Институт проблем нефти и газа РАН
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Оценка фильтрационных свойств нижнепалеозойских карбонатных пород на основе их литогенетической типизации по данным расширенного комплекса геолого‑геофизических исследований   
(на примере месторождений вала Гамбурцева)
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность исследований   
  
Значительная доля мировых запасов нефти содержится в карбонатных коллекторах, развитых в широком стратиграфическом интервале во многих районах Земного шара.   
  
При определении фильтрационно‑емкостных свойств (ФЕС) карбонатного разреза по данным ГИС часто возникают трудности, обусловленные изменчивостью литологического состава, неоднородностью   
свойств коллекторов как по разрезу, так и по латерали, сложным строением порового пространства коллекторов, в котором наряду с межзерновыми порами почти всегда присутствуют   
трещины и каверны. Особенное значение имеет наличие трещиноватости, которая является причиной резкой неоднородности фильтрационных свойств карбонатных коллекторов.   
  
Сложное строение продуктивных пластов обусловлено несколькими факторами. Во‑первых, характерной чертой карбонатных пород является их значительная полифациальность, что связано   
с особенностями осадконакопления. Вторым фактором является сильная подверженность карбонатных пород постседиментационным преобразованиям, развитие которых, в свою очередь,   
во многом предопределяет первичная седиментационная структура карбонатных осадков, а также тектоническая обстановка на этапе катагенеза.   
  
Задача достоверной оценки фильтрационных свойств карбонатных пород до сих пор остается актуальной и сложной и требует комплексного подхода к интерпретации геолого‑геофизической   
информации, включающего предварительное детальное изучение их седиментационных особенностей, условий осадконакопления, а также унаследованных преобразований, обусловленных   
влиянием постседиментационных процессов.   
  
Основной целью работы является разработка методики литогенетической типизации сложнопостроенных нижнепалеозойских карбонатных пород на примере месторождений вала Гамбурцева   
для повышения достоверности определения их фильтрационных свойств по данным ГИС.   
  
Достижение данной цели связано с решением следующих основных задач:   
анализ и обобщение имеющегося петрофизического материала, изучение геолого‑геофизических особенностей пород месторождений вала Гамбурцева;   
уточнение петрофизических зависимостей с учетом литогенетической принадлежности пород;   
определение комплекса ГИС для литогенетической типизации разреза;   
разработка методики литогенетической типизации пород по данным стандартного комплекса ГИС и специальных геофизических исследований;   
апробация методики литогенетической типизации пород по данным ГИС на нижнепалеозойских отложениях месторождений Тимано‑Печорской провинции, анализ достоверности полученных   
результатов;   
изучение влияния постседиментационных процессов на фильтрационно‑емкостные свойства пород, анализ параметров трещиноватости.   
  
Научная новизна работы:   
Впервые по данным пластового электрического микросканера проведена литогенетическая типизации нижнепалеозойских пород вала Гамбурцева.   
Предложен и реализован способ определения литогенетических типов по данным комплекса ГИС с помощью математических методов классификации данных. Установлен комплекс методов   
ГИС для проведения литогенетичекой типизации разреза нижнедевонских карбонатных отложений.   
С использованием предложенной методики построена цикло‑фациальная модель Осовейского месторождения.   
Проведено разделение петрофизической зависимости пористость‑проницаемость с учетом фациальной неоднородности разреза, которое впервые позволила достоверно оценить проницаемость   
карбонатных пород по скважинам Тимано‑Печорской провинции.   
Показана эффективность применения пластового электрического микросканера для мониторинга рисков роста обводненности трещиноватых коллекторов с целью выбора оптимальной системы   
разработки месторождения.   
  
Защищаемые положения:   
Разработанная методика позволяет проводить разделение разреза на литогенетические типы пород и базируется на анализе данных пластового электрического микросканера, а также   
реализуется по данным традиционного комплекса ГИС (ГК, БК, НК и АК) с помощью методов математической классификации данных.   
Литогенетическая типизация нижнепалеозойских пород вала Гамбурцева позволяет уточнить петрофизические зависимости между пористостью и проницаемостью, что повышает достоверность   
интерпретации материалов ГИС для построения геолого‑гидродинамической модели.   
Результаты апробирования предлагаемой методики литогенетической типизации пород на месторождениях вала Гамбурцева, а также Осовейском и Макарихинском месторождениях показали   
ее эффективность при построении цикло‑фациальных моделей и уточнении фильтрационно‑емкостных свойств нижнепалеозойских карбонатных отложений Тимано‑Печорской провинции.   
  
Практическая значимость работы и личный вклад автора   
  
Исследования  анализ и уточнение петрофизических зависимостей, сравнительный анализ геолого‑геофизического материала, а также интерпретация геофизических данных в более чем   
100 скважинах с использованием предлагаемой методики и оценка достоверности полученных результатов ‑ выполнены автором лично.   
  
Предложенная в работе методика литогенетической типизации разреза позволила повысить достоверность оценки фильтрационно‑емкостных свойств нижнепалеозойских пород вала Гамбурцева.   
Наиболее значимым практическим результатом является возможность определения проницаемости сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Кроме того, полученная в результате литогенетической   
типизации модель цикло‑фациального расчленения разреза позволяет установить закономерность распределения коллекторов с различной структурой порового пространства. Все это   
повышает степень достоверности геолого‑гидродинамических моделей, что необходимо для формирования оптимальной системы разработки месторождения.   
  
Разработанная методика комплексной интерпретации геолого‑геофизических данных нижнепалеозойских отложений находит применение при исследовании разрезов Тимано‑Печорской провинции,   
близких по условиям осадконакопления.   
  
Апробация работы   
  
Основные положения работы докладывались на XV и XVI Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов (г. Москва, 2008г. и 2009г.), I и III Всероссийских   
научно‑практических конференциях ГеоПерспектива (г. Москва, 2007г. и 2009г.), научно‑практичеких конференциях ОАО НК Роснефть, в частности II научно‑практической конференции   
Математическое моделирование и компьютерные технологии в разработке месторождений (г. Уфа, 2009г.), научно ‑ практической конференции Геологическое моделирование на базе   
комплексного исследования керна ‑ основа проектирования эффективной разработки месторождений нефти и газа (Томск, 2007г.), на семинарах кафедры геофизических методов исследования   
земной коры геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.   
  
Публикации   
  
Основные положения диссертации и результаты исследований по различным направлениям работы изложены в 11 публикациях, из них 3 ‑ в журналах, рекомендованных ВАК.   
  
Структура и объем диссертации   
  
Диссертационная работа общим объемом 120 страниц состоит из введения, пяти глав и заключения, иллюстрирована 64 рисунками. Список использованных литературных источников составляет   
103 наименования, в том числе 19 на иностранных языках.   
  
Благодарности   
  
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, профессору, доктору геолого‑минералогических наук В. А. Богословскому за постоянное внимание и поддержку при написании   
работы. Автор благодарен научному консультанту кандидату геолого‑минералогических наук Б. А. Никулину за неоценимую помощь и внимание на всех этапах работы над диссертацией.   
Автор глубоко признателен сотрудникам КНТЦ ОАО НК Роснефть Д.И. Ганичеву, Ю.В. Меркушкиной, А.А. Тверитневу, совместно с которыми выполнен и опубликован ряд изложенных   
в работе исследований. Автор высоко ценит советы и консультации В.А. Жемчуговой, а также благодарен Г.А. Калмыкову и Г.Г. Топуновой за конструктивную критику и полезные рекомендации.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово