ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2010‑04‑21 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кфмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Мирошниченко Дмитрий Евгеньевич
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Облогина Т. И
Шалаева Н. В
6165 Официальные оппоненты
Ампилов Ю. П
Петров Е. И

6255
дтн
кгмн
4662
дфмн
кфмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64 
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64 
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Исследование эффективности контроля разработки залежи высоковязкой нефти по технологии SAGD посредством многоволнового сейсмического мониторинга
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Общая характеристика работы.  
  
Актуальность темы.   
  
В настоящее время в мире наблюдается истощение активно разрабатываемых месторождений обычной нефти. При этом во многих странах убыль старых месторождений не компенсируется   
приростом новых. Параллельно с этим в мире увеличиваются объёмы разработки трудноизвлекаемых запасов, таких как тяжёлая нефть и природный битум. В некоторых странах (Канада)   
объём добычи тяжёлой нефти уже превысил объёмы добычи лёгкой нефти и нефти средней плотности.   
  
Среди всех методов добычи тяжёлой нефти тепловые методы являются одними из наиболее перспективных. Среди них одним из наиболее быстро развивающихся является метод SAGD (парогравитационный   
дренаж).   
  
Разработка залежи тяжёлой нефти методом SAGD требует постоянного мониторинга. Одной из наиболее важных задач является контроль роста паровой камеры. Применяемые сейчас методы,   
такие как, например, бурение наблюдательных скважин, достаточно дороги и не всегда эффективны. Поэтому в последнее время бурное развитие получили сейсмические методы мониторинга   
разработки.   
  
Последние исследования влияния паротеплового воздействия на упругие свойства пород насыщенных тяжёлой нефтью показали, что для целей сейсмического мониторинга разработки целесообразно   
исследовать изменения скоростей как продольных, так и поперечных волн.   
  
В последнее время на Ярегском месторождении (республика Коми) тяжёлой нефти начал активно применяться метод SAGD. Возникла необходимость в исследовании целесообразности проведения   
мониторинга разработки залежи посредством многоволновой сейсморазведки. Именно этому вопросу посвящена настоящая диссертация.   
  
Цель работы.   
  
Целью работы является исследование целесообразности мониторинга добычи тяжёлой нефти на Ярегском месторождении по технологии SAGD посредством многоволновой сейсморазведки   
(на PP и PS волнах).   
  
Задачи исследования.   
1. Исследование накопленного опыта применения и эффективности сейсмического мониторинга разработки залежи тяжёлой нефти по технологии SAGD.   
2. Выбор оптимальных параметров системы наблюдения на основе сейсмогеологической модели исследуемого месторождения;   
3. Оценка точности структурных построений и разрешающей способности метода МОВ ОГТ в интервале целевых отложений;   
4. Исследование влияния разработки залежи по технологии SAGD на упругие характеристики слагающих её отложений;   
5. Оценка влияния изменений упругих свойств целевых отложений, вызванных разработкой, на характеристики волнового поля, регистрируемого в интервале залежи;   
6. Оценка точности прогноза местоположения и размеров паровой камеры SAGD на основе данных многоволновой сейсморазведки.   
  
Научная новизна.   
  
Впервые сделан прогноз точности структурных построений и динамического анализа на Ярегском месторождении.   
  
Впервые для Ярегского месторождения дан прогноз изменения упругих свойств отложений насыщенных тяжёлой нефтью при паротепловом воздействии на пласт.   
  
Впервые сделан прогноз изменений кинематических и динамических сейсмических атрибутов продольных и обменных волн, возникающих в ходе разработки залежи методом SAGD.   
  
Практическая значимость.   
  
Проведённое исследование позволяет планировать методику многокомпонентного сейсмического мониторинга на Ярегском месторождении. Выполненный анализ изменений сейсмических атрибутов   
на разных этапах развития паровой камеры даёт инструмент для определения стадии разработки по многокомпонентным сейсмическим данным.   
  
Полученные в ходе исследований результаты были использованы для написания ряда производственных отчётов.   
  
Защищаемые положения.   
  
1. Выбраны параметры системы наблюдения МОВ ОГТ, обеспечивающие необходимое разрешение по горизонтали и вертикали для исследования целевых отложений Ярегского месторождения.   
  
2. Прогнозная точность структурных построений и динамического анализа достаточна для исследования целевых отложений Ярегского месторождения.   
  
3. Численное моделирование влияния, оказываемого разработкой залежи высоковязкой нефти по технологии SAGD на упругие свойства целевых отложений, указывает на возможность определения   
этапов разработки по сейсмическим данным.   
  
4. При сейсмическом мониторинге разработки залежи по технологии SAGD необходимо использовать данные продольных отражённых и обменных PS волн.   
  
5. Границы и размеры паровой камеры SAGD в реальных условиях Ярегского месторождения могут быть определены на основе анализа кинематических и динамических атрибутов волнового   
поля.   
  
6. Сопоставление атрибутов продольных отражённых и обменных PS волн позволяет повысить точность и достоверность прогноза параметров паровой камеры SAGD.   
  
Личный вклад.   
  
Совокупность описанных в работе идей, касающихся построения сейсмогеологической модели и моделирования роста паровой камеры, была предложена автором лично и реализована при   
его непосредственном участии.   
  
Публикации.   
  
По теме диссертации опубликовано 2 статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.   
  
Апробация работы.   
  
Основные положения работы опробованы на следующих конференциях:   
  
ГЕО‑Сибирь‑2007 международная выставка и научный конгресс, семинар: Многоволновые и многокомпонентные сейсмические исследования, Новосибирск 2007 г; Геология и разработка   
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами VII научно‑практическая конференция, Небуг 2009 г; IX Международная научно‑практическая конференция Геомодель, Геленджик, 2007   
г.   
  
Объём и структура работы.   
  
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения, содержит 145 страниц, в том числе 52 рисунка и 10 таблиц. Список литературы включает 57 наименований, в   
том числе 34 на иностранных языках   
  
Благодарности.   
  
Автор выражает глубокую благодарность своим научным руководителям профессору, доктору технических наук, Облогиной Т.И. и старшему научному сотруднику, кандидату геолого‑минералогических   
наук Шалаевой Н.В. Автор признателен всем кто оказывал помощь и поддержку в написании этой работы, в частности Керусову И.Н., Горбачёву С.В., Петровой В.И., Хипели Р.В., Евстигнеевой   
А.Е., Быковой Е.А. Особую благодарность автор выражает компании ЛУКОЙЛ‑КОМИ и заместителю начальника главного управления по геологии и разведке ОАО ЛУКОЙЛ Чертенкову М.В.   
за поддержку этой работы, предоставленные материалы и разрешение на публикацию. 
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово