ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2011‑10‑19 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10 
7425 На соискание
степени
 ктн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Гераськин Алексей Игоревич
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Пушкарев П. Ю

6165 Официальные оппоненты
Светов Б. С
Кувшинов А. В

6255
кфмн

4662
дтн
дфмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
129
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

104
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

78
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д.501.001.64 
2151 Полное наименование организации
Д.501.001.64 
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Санкт‑Петербургский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
2385 Сокращенное наименование организации
СПбФ ИЗМИРАН
2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Система обработки сигналов в низкочастотной электроразведке с искусственным источником
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность. В настоящее время электромагнитные (ЭМ) методы с искуcственным источником тока играют значительную роль при проведении геологоразведочных работ. Одной из существенных    
проблем при ЭМ‑исследованиях является влияние электромагнитных шумов (промышленных, естественных, инструментальных). Основной задачей обработки данных является подавление    
шумов и выделение полезной составляющей из измеренных сигналов, при этом неуклонно возрастают требования к надежности полученных результатов, что влечет за собой повышение    
точности геофизического прогноза.    
   
Разработанные на сегодняшний день схемы, алгоритмы и программный инструментарий обработки данных в большинстве случаев не предполагают возможности анализа промежуточных результатов    
в ходе процесса обработки и, таким образом, обработчик ограничен в своих возможностях в оперативной модификации схемы обработки сигнала. Более того, типичный программный комплекс    
ориентирован на работу с одной конкретной измерительной системой. Часто это подразумевает использование разработанной системы для работы только конкретными геофизическими    
методами, для которых разрабатывалась такая система, без возможности более широкого ее применения.    
   
Кроме того, на пути создания новой аппаратуры и методик наблюдения специалисты сталкиваются с отсутствием подходящего программного обеспечения для обработки и углубленного    
анализа данных измерений. Эта ситуация обуславливает необходимость разработки универсальной системы, легко адаптируемой к задачам обработки данных различных электроразведочных    
методов и допускающей использование с различными аппаратурными комплексами.    
   
Еще одной важной составляющей актуальности выполненного исследования является необходимость повышения эффективности алгоритмов обработки данных в условиях высокого уровня    
ЭМ‑шумов. Существующие в настоящее время подходы к обработке данных не используют все свойства сигналов, применяемых в методах с искусственным источником тока.    
   
Наконец, отдельным вопросом стоит проблема оценки качества (достоверности) полученных результатов, которой зачастую уделяется недостаточное внимание. Действительно, при обработке    
важно получить не только некоторый результат, но и оценку его достоверности. Применение традиционных подходов, таких как оценка среднеквадратичного отклоненияпо выборке результатов,    
не всегда является достаточным.    
   
Цели и задачи исследования. Целью работы является увеличение точности и надежности обработки записей электрического поля, получаемых при проведении электроразведочных работ    
различными низкочастотными методами с искусственным источником тока с использованием различной аппаратуры. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:    
   
1. Выявление и анализ свойств сигналов, применяемых в низкочастотных методах электроразведки с искусственным источником тока, которые не используются в традиционных схемах    
обработки. На основе результатов такого анализа решается задача разработки новых алгоритмов, позволяющих повысить эффективность обработки данных при определенных видах помех.    
   
2. Разработка способов оценки отношения сигнал/шум при проведении полевых работ, в ситуации, когда полезный сигнал неизвестен.    
   
3. Разработка подхода к обработке данных, позволяющего проводить анализ промежуточных результатов в процессе обработки, допускающего модификацию алгоритма обработки для адаптации    
последнего к различным специфическим типам помех, позволяющего проводить обработку данных для различных видов аппаратуры и различных электроразведочных методов.    
   
4. Сравнительный анализ существующих алгоритмов обработки сигналов в низкочастотной электроразведке с искусственным источником. Модификация существующих алгоритмов с целью    
улучшения их характеристик.    
   
5. Разработка многофункционального модульного программного комплекса обработки и анализа данных низкочастотной электроразведки, который бы обладал возможностями адаптации    
к работе с данными, полученными с использованием различных методов электроразведки и видов аппаратуры.    
   
Автором защищаются следующие основные положения:    
   
1. Построенная процедура обработки данных низкочастотной электроразведки, использующая свойство антипериодичности полезного сигнала, эффективно подавляет низкочастотную помеху    
(тренд), не внося при этом искажений в полезный сигнал.    
   
2. Доказано, что отношение чётных и нечётных гармоник измеренного электрического сигнала позволяет достоверно оценить отношение сигнал/шум (без знания истинного сигнала).    
   
3. Разработанная система обработки данных электроразведки, основанная на теоретико‑групповом подходе и на построении графа обработки из элементарных процедур, позволяет подавлять    
помеху самого разного характера.    
   
4. Созданный многофункциональный модульный программный комплекс обработки и анализа данных низкочастотной электроразведки обладает гибкими возможностями адаптации к работе    
с данными, полученными с использованием различных методов электроразведки и видов аппаратуры.    
   
Научная новизна. В ходе проведенных исследований получены следующие новые научные результаты:    
   
Исследовано свойствоантипериодичности сигнала, присущее сигналам, применяемым при работе низкочастотными методами электроразведки с искусственным источником тока (меандр,    
меандр с паузой и др.). На основании этого свойства разработан эффективный алгоритм подавления низкочастотной помехи, не искажающий полезный сигнал;    
Построена и изучена новая косвенная оценка отношения сигнал/шум, позволяющая отслеживать уровень полезного сигнала при полевых работах, а также проводить контроль качества    
на этапе интерпретации данных;    
Разработана новая концепция обработки данных низкочастотной электроразведки, основанная на теоретико‑групповом подходе. Концепция позволяет строить граф обработки из отдельных    
элементарных процедур, а также проводить промежуточный анализ данныхв процессе обработки.    
Практическая значимость. Разработанные и модифицированные алгоритмы, реализованные в рамках программного комплекса для обработки электроразведочных данных, как и сам комплекс,    
наши широкое применение при проведении работ по поиску и разведке месторождений полезных ископаемых. При этом были охвачены следующие методы электроразведки:    
   
методы постоянного тока (метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ), метод срединного градиента (СГ), электротомография (ЭТ), непрерывные акваторные зондирования    
(НАЗ));    
низкочастотные методы (метод частотного зондирования (ЧЗ));    
модификации названных методов, позволяющие оценивать вызванную поляризацию (ВП) ВЭЗ‑ВП, СГ‑ВП, ЭТ‑ВП, ЧЗ‑ВП, дифференциально‑нормированный метод электроразведки (ДНМЭ)).    
Созданный программный комплекс был адаптирован для работы со следующей аппаратурой: ИМВП‑8, МЭРИ‑24 (ООО "Северо‑Запад"), PhoenixMTUStation (PhoenixGeophysics, Ltd.), ЭРИД,    
ПИКЕТ (ЗАО "ИЭРП"). Полученные в результате применения системы данные легли в основу большого числа отчетов о проведенных геофизических работах.    
   
Кроме того, было осуществлено внедрение разработанного комплекса в процесс обучения студентов на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета    
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова в рамках геофизической практики.    
   
Материалы и методы исследования. Проектирование и разработка программного комплекса велась преимущественно с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio (версии    
.NET2003, 2005, 2008 и 2010), платформы разработки .NET Framework и языка программирования C#. Кроме того, в процессе работы применялись и другие языки программирования, в    
том числе F#, C++, Assembler. Также использовались такие программные продукты, как AltovaXMLSpy (проектирование XML документов), yEd (построение блок‑схем) и некоторые другие    
(RedGates .NETReflector, JetBrainsdotTrace).    
   
При проведении большинства исследований (типов помех, алгоритмов их подавления, эффективности этих алгоритмов и т.д.) использовалось программное обеспечение собственной разработки,    
являющееся частью разработанного программного комплекса. Исключением является программный пакет MatLab, который применялся в некоторых отдельных случаях.    
   
При проведении полевых работ применялись программы регистрации, поставляющиеся вместе с аппаратурой. Исключением является использование измерителя ИМВП‑8, программа регистрации    
которого также является частью рассматриваемого программного комплекса.    
   
В качестве полевого материала использовались данные, получение в ряде полевых работ, проведенных в различных регионах России, и обладающие разнообразными типами шумов.    
   
Личный вклад автора. Автором осуществлен анализ большого количества помех, полученных в результате полевых работ в различных регионах России. На основании проведенного анализа    
авторомразработаны как оригинальные алгоритмы, так и модификации традиционных алгоритмов, учитывающие особенности сигналов с искусственным источником, а также проведен (развернутый)    
анализ эффективности применения тех или иных алгоритмов в зависимости от искомой функции отклика и ее области (частотной или временной). Также автором предложен оригинальный    
подход косвенного определения отношения сигнал/шум, не требующий знания истинного сигнала.    
   
Автором разработаны все программные компоненты (модули), входящие в состав рассматриваемого в работе многофункционального комплекса. К таким модулям относятся, в том числе,    
модуль, содержащий реализацию всех алгоритмов, рассматриваемых в работе, модуль визуализации данных и другие модули, подробно рассмотренные в работе. Также разработана программная    
архитектура, позволяющая комбинировать разработанные модули в зависимости от решаемой задачи для быстрого и эффективного создания конечных приложений (компьютерных программ),    
обладающих необходимой для решения задач функциональностью. Кроме того автором разработаны все форматы данных, применяющиеся при взаимодействии модулей системы, а также используемые    
для хранения результатов обработки данных.    
   
На основании разработанныхпрограммных модулей автором собрано более 20 оригинальных компьютерных приложений как для решения задач по обработке данных, полученных при работе    
различными методами низкочастотной электроразведки с искусственным источником тока, так и для решения различных исследовательских задач. Приложения обладают дружественным    
пользовательским интерфейсом, что в настоящее время является неотъемлемой частью качественного программного обеспечения.    
   
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались: на конференции "технологии Microsoft в теории и практике программирования" (Москва, 2007, диплом за лучший    
доклад в секции), на финале первого этапа студенческого конкурса "образовательная программа Intel" (Москва, 2007, присуждена стипендия), на международном семинаре по электромагнитной    
индукции в земле (Испания, Эль Вендрель, 2006, Китай, Пекин, 2008, Египет, Каир, 2010), на VIмеждународном геофизическом научно‑практическом семинаре "Применение современных    
электроразведочных технологий при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых" (Санкт‑Петербург, 2008), на геофизических семинарах ООО "Северо‑Запад" (Калужская область,    
2007, 2008), на международной конференции "Современное состояние наук о Земле" (Москва, 2011).    
   
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в изданиях по перечню ВАК и 1 статья в зарубежном реферируемом издании. Кроме того автором    
официально зарегистрировано 2 программы для ЭВМ.    
   
Объем и структура работы. Работа изложена на 129страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав и заключения, содержит 78 рисунков, а также список литературы из    
104 наименований.    
   
Благодарности. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность научному руководителю П. Ю. Пушкареву. Также яискренне благодарен А. Г. Яковлеву, который явился инициатором    
создания системы обработки электроразведочных данных и оказывал всевозможную поддержку на протяжении всего времени работы над диссертацией. Отдельно я выражаю глубочайшую    
признательность за неизменное участие и консультации О. В. Панкратову, который по существу являлся соруководителем. Также хочу отдельно поблагодарить Д. А. Алексеева за поддержку    
и содержательные дискуссии. Значительную помощь оказывали мне В.К. Хмелевской, А.А. Булычев, И.Н. Модин, а также все мои коллеги из ООО "Северо‑Запад", в тесном сотрудничестве    
с которыми получены многие результаты, представленные в диссертации.  
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово