ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2012‑03‑21 16:00
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кфмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Глубоковских Станислав Михайлович 
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Рок В. Е

6165 Официальные оппоненты
Ампилов Ю. П
Баюк И. О

6255
дфмн

4662
дфмн
кфмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

124
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

120
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

34
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64 
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64 
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Российский государственный геологоразведочный\ университет имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ) 
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Эффективные сейсмоакустические характеристики трещиноватых коллекторов и их прогноз по данным многоволновой сейсморазведки МОВ‑ОГТ 
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность.  
  
Физические свойства горных пород, слагающих коллектора нефти и газа, в значительной степени определяются структурой пустотного пространства, заполненного флюидом. Для некоторых   
типов коллекторов характерно особенно сложное внутреннее строение: кроме системы пор (первичной пористости), они содержат трещины и каверны (вторичную пористость). Как правило,   
именно вторичная пористость определяет фильтрационные характеристики горной породы, поэтому информация о ее структуре необходима для оптимизации разработки коллектора.  
  
Сейсмические исследования являются важнейшим дистанционным источником информации о внутренней структуре продуктивного объекта, распределении ее параметров в пространстве.   
Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед сейсморазведкой, является локализация в разрезе и прогноз характеристик трещинно‑поровых коллекторов. Преимущественно они   
приурочены к относительно плотным карбонатным породам с высокими значениями скоростей распространения сейсмических волн. На территории РФ такие коллектора типичны для месторождений   
Восточной Сибири.  
  
Наиболее распространенные подходы к решению этой задачи те же, что и для обычных гранулярных коллекторов. Они основаны либо на использовании корреляционно‑регрессионных зависимостей   
между сейсмическими скоростями и импедансами и искомыми свойствами среды (пористостью, насыщенностью, глинистостью и т. д.), либо предполагают для этой же цели проводить совместный   
анализ исходных атрибутов сейсмической записи (амплитуды, частоты, фазы и т. п.). Несмотря на большое количество работ, посвященных этому вопросу, на практике нередко оказывается,   
что достоверность полученных прогнозов невысока.  
  
Проведение теоретического анализа физических механизмов распространения сейсмических волн в неоднородных геологических средах, характерных для изучаемого региона, может существенно   
повысить надежность сейсмического прогноза коллекторских свойств. В результате такого анализа может быть определен набор характеристик изучаемого геологического объекта, доступных   
по данным сейсморазведки. На этом основании определяются оптимальная система наблюдений и граф обработки полученных материалов.  
  
Распространение когерентной части сейсмического импульса в порово‑трещиноватых горных породах можно описывать так же, как в однородных средах с "эффективными" (осредненными   
на масштабах длины волны) значениями сейсмических свойств. Такой вывод следует из соотношений между характерными пространственными и временными масштабами сейсмических сигналов   
и элементов структуры изучаемых геологических сред. Большой вклад в развитие методов осреднения физических свойств неоднородных материалов внесли исследования композитов,   
выполненные такими учеными как: Т.Д. Шермергор, И. А. Кунин, Л.М.Качанов, Дж.Д. Эшелби (Eshelby), Т. Мура (Mura), А. Норрис (Norris), Дж. Уиллис (Willis). Методы расчета эффективных   
сейсмоакустических свойств микронеоднородных (по сравнению с длиной волны) геологических сред были развиты в работах В.М. Левина, С.К. Канауна, Л.А. Молоткова, М. Качанова,   
И.Я. Френкеля, М. Био (Biot), Дж.Дж. Берримана (Berryman), М. Шенберга (Schoenberg), Л.Дж. Пирак‑Нолт (Pyrak‑Nolte), Дж.А. Хадсона (Hudson) и многих других.  
  
Ввиду сложности строения реальных горных пород в основу всех методов осреднения закладываются определенные упрощающие гипотезы: идеализация формы трещин и пор, физический   
механизм их деформирования и пр. Эти базовые допущения должны соответствовать параметрам рассматриваемой среды и сейсмического поля в ней. Другой критерий применимости выбранного   
метода  согласие между теоретически вычисленными оценками эффективных сейсмоакустических параметров и данными экспериментов. Важный практический момент  удобство использования   
конкретного теоретического подхода для решения задач нефтегазовой сейсморазведки.  
  
С помощью метода осреднения, отвечающего указанным выше критериям, и априорной геолого‑геофизической информации можем сформировать сейсмоакустическую модель трещиновато‑порового   
коллектора, адекватную реальной геологической среде. На ее основе разработать процедуры обработки и интерпретации сейсмических наблюдений, оптимальных для исследуемого целевого   
объекта. Такой последовательный подход дает возможность получать обоснованный сейсмический прогноз коллекторских свойств трещиновато‑поровых резервуаров нефти и газа.  
  
Цель диссертационной работы  
  
Целью настоящей работы являлась разработка методов теоретического описания и определения по данным наземной сейсморазведки эффективных сейсмоакустических характеристик трещиноватых   
нефтегазовых коллекторов. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  
  
1. Сравнительный анализ существующих методов вычисления эффективных сейсмоакустических параметров трещиноватых горных пород. Исследование влияния параметров микроструктуры   
порово‑трещиновато‑кавернозной горной породы на ее эффективные сейсмоакустические характеристики.  
  
2. Сравнение результатов лабораторных экспериментов по распространению ультразвуковых импульсов в физических моделях порово‑трещиноватых горных пород с теоретическими оценками.  
  
3. Формирование набора эффективных сейсмоакустических моделей порово‑трещиновато‑кавернозного коллектора в венд‑рифейских карбонатных отложениях Юрубчено‑Тохомской Зоны (ЮТЗ)   
для компьютерного 3D моделирования полного сейсмического поля в среде. Обоснование доступных для прогноза по данным сейсморазведки макроскопических характеристик коллектора.  
  
Научная новизна  
  
1. Предложен способ вычисления параметров, характеризующих анизотропию горной породы, содержащей параллельные вертикальные трещины, в рамках модели поверхности с линейным   
проскальзыванием, на основании метода дифференциальной эффективной среды.  
  
2. На основе анализа результатов физического моделирования установлена применимость модели поверхности с линейным проскальзыванием к описанию сред с шероховатыми трещинами,   
и показана возможность прогноза в рамках этого подхода эффективной апертуры трещин.  
  
3. Для повышения вычислительной устойчивости определения параметров, характеризующих эффективную сейсмическую анизотропию горной породы, содержащей параллельные вертикальные   
трещины, и коэффициента Пуассона матрицы породы, предложено дополнительно использовать данные по коэффициентам отражения продольной волны при нормальном падении.  
  
Практическая значимость  
  
1. Предложенный подход к осреднению сейсмоакустических параметров горных пород со сложным внутренним строением позволяет оценить влияние на эффективные сейсмические параметры   
мелкомасштабных неоднородностей всех типов: пор, трещин, каверн.  
  
2. Синтезирован набор эффективных моделей порово‑трещиноватого коллектора, соответствующего условиям Юрубчено‑Тохомской Зоны на основе априорных представлений о его внутренней   
структуре, использованный в 3D полноволновом сейсмическом моделировании.  
  
3. Предложен критерий локализации нефтегазоперспективных объектов в условиях, соответствующих Юрубчено‑Тохомской зоне, на основании анализа синтетических сейсмограмм, полученных   
в результате компьютерного 3D моделирования распространения сейсмических волн в сформированной цифровой модели.  
  
4. На основании предложенного критерия выделены на реальных материалах два перспективных объекта в пределах Нижнемодашенского участка, рекомендовано их дальнейшее изучение.  
  
Aпробация работы  
  
Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях:  
1. Научная конференция молодых ученых и специалистов "Молодые в геологии нефти и газа", ФГУП "ВНИГНИ", февраль 2009 г.  
2. XV Научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов. Дубна, март 2009г.  
3. XVI Научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов. Дубна, март 2010г.  
4. New Discoveries through Integration of Geosciences, the 4‑th International Conference & Exhibition EAGE/EAGO/SEG Saint Petersburg, 2010.  
5. Международная научно‑практическая конференция "Геомодель", Геленджик. 2010.  
6. Всероссийское рабочее совещание: "Геологическая интерпретация данных сейсморазведки при региональных и поисковых работах на нефть и газ". ФГУП "ВНИГНИ", март 2011.  
7. Всероссийское рабочее совещание "Приоритетные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в свете новых задач по воспроизводству сырьевой базы углеводородов", ФГУП   
"ВНИГНИ", октябрь 2011.  
  
Публикации и личный вклад автора в решение проблемы  
  
Диссертация основана на теоретических, методических и экспериментальных исследованиях выполненных автором лично, либо при его активном участии во ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем,   
г. Москва.  
  
По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК.  
  
Структура работы  
  
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Объем работы составляют 124 страницы, 34 рисунка и 120 наименований литературы.  
  
Благодарности  
  
Автор признателен Року В.Е., без чуткого и требовательного руководства которого эта работа не могла бы быть выполнена; коллегам из ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, ИПМ РАН им. Келдыша   
за ценные дискуссии и поддержку, особенно, Каплану С.А., Манучарянц Э.О., Левченко В.Д. и Иванову А.В; сотрудникам кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета   
МГУ, особенно, Гайнанову В.Г., Владову М.Л. и Калинину В.В. за ценные замечания по структуре и содержанию работы.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово