Document comments: written by /dev/null [Perl RTF::Writer v1.11]

ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2012‑03‑21 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кфмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Иванов Павел Владимирович
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Пушкарёв П. Ю

6165 Официальные оппоненты
Дмитриев В. И
Варенцов И. М

6255
кфмн

4662
дфмн
кфмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

119
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

73
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций
2
100
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Развитие методов интерпретации данных электромагнитных зондирований, применяемых в инженерной геофизике 
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность. Диссертация посвящена развитию методов интерпретации дан‑ных электромагнитных зондирований (ЭМЗ), применяемых в инженерной геофизике, которая занимается решением   
малоглубинных задач (чаще всего до ста метров). Практически до середины 1990‑х годов для решения такого рода задач использова‑лись преимущественно методы постоянного тока   
и геоэлектрохимические методы. Геофизические методы, основанные на использовании низкочастотного переменного электромагнитного (ЭМ) поля, до этого времени применялись эпизодически   
и счита‑лись лишь перспективными в этом направлении. Но к концу 20‑го века они всё больше входят в практику, что связано с рядом их преимуществ (например, отсутствие не‑обходимости   
заземления или меньшая трудоёмкость выполнения полевых работ при изучении глубин в сотни метров). Таким образом, данная группа методов применяется уже более 10 лет для решения   
различных задач инженерной геофизики. Тем не менее, с тех пор не было сделано никаких обобщений такого рода применения низко‑частотных ЭМ методов. Большую часть информации   
по ним можно почерпнуть лишь в статьях в специализированных журналах и в докладах на конференциях.  
Актуальность диссертации связана с необходимостью повышения эффективности низкочастотных методов для их более активного использования при решении задач инженерной геофизики.   
Для этого следует изучить и обобщить современное со‑стояние дел в области применения индукционных методов зондирования (аудиомаг‑нитотеллурического, становлением поля в ближней   
зоне, частотного) в инженерной геофизике, а также выявить и решить тормозящие развитие проблемы, в т.ч. при ком‑плексировании различных ЭМ методов.  
Целью работы является развитие методики низкочастотных ЭМЗ при решении задач инженерной геофизики. Для этого были поставлены следующие задачи:  
&#61607; Обобщить накопленный российскими и зарубежными геофизиками опыт и выявить наиболее эффективные методы низкочастотной электроразведки для решения раз‑личных задач   
инженерной геофизики. Причём для каждого метода должны быть рассмотрены оптимальные методики наблюдений и методы анализа и интерпрета‑ции, а также современные достижения в   
аппаратурном и программном обеспечении.  
&#61607; Разработать систему с программной реализацией, позволяющей проводить анализ магнитотеллурических (МТ) данных, полученных по площадным наблюдениям, с целью выбора   
интерпретационной модели и подготовки данных для проведения 1D, 2D или 3D инверсии.  
&#61607; Поскольку МТ зондирования получили с недавнего времени новый виток развития, заключающийся в переходе к 3D интерпретации данных, то в рамках повышения эффективности   
их применения необходимо изучить возможности методики боко‑вого зондирования геоэлектрических структур, то есть получения по профильным данным информации о трёхмерной среде   
в полосе вокруг профиля наблюдений.  
&#61607; Разработать алгоритм совместной интерпретации данных метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ).   
Для этого изучить особенности методов, использующих гальваническую и индукционную составляющие ЭМ поля, оценить возможность их комплексного применения, исследовать и решить   
возникающие при этом трудности.  
Автором защищаются следующие основные положения:  
1. Разработанная автором система с программной реализацией MT_Array позволяет выполнять анализ магнитотеллурических данных, полученных на площадной сети, на его основе выбирать   
интерпретационную модель и формировать соответствую‑щий набор данных для решения обратной задачи.  
2. Разработанная методика анализа и инверсии магнитотеллурических данных, име‑нуемая методикой бокового зондирования, в случае контрастных объектов в ква‑зислоистом разрезе   
позволяет получать геоэлектрическую модель в полосе вокруг профиля наблюдений.  
3. Предложенный подход к совместной интерпретации данных методов ВЭЗ и ЗСБ объясняет различия между результатами раздельной интерпретации и обеспечивает наиболее устойчивое   
и детальное решение обратной задачи.  
Научная новизна. В ходе выполненных исследований получены следующие но‑вые научные результаты:  
&#61607; большой арсенал методов анализа и инверсии данных МТ зондирования применён для получения информации о трёхмерной среде в полосе, охватывающей профиль наблюдений,   
и оценена надёжность такого рода информации;  
&#61607; выполнено формализованное и подробное сопоставление информационных пре‑имуществ и ограничений гальванических и индукционных методов, а также пред‑ложена эффективная   
методика их совместной интерпретации.  
Практическая значимость:  
&#61607; выполненный обзор практического применения методов низкочастотной электро‑разведки в инженерной геофизике помогает выбрать оптимальный комплекс методов и их методик   
для решения той или иной задачи, а поэтому может использоваться как учебное пособие;  
&#61607; разработанная автором система с программной реализацией MT_Array для анализа площадных МТ данных успешно применяется на практике, в т.ч. внедрена в учебный процесс   
студентов и магистрантов кафедры геофизики Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;  
&#61607; методика бокового зондирования, позволяющая получать информацию о трёх‑мерной среде по МТ данным, полученным на одиночных профилях, повышает эф‑фективность использования   
МТ метода;  
&#61607; представленный алгоритм совместной интерпретации данных ВЭЗ и ЗСБ делает комплексирование этих методов более эффективным, позволяя получать дополни‑тельную информацию   
об изучаемой среде.  
Материалы и методы. Полевые материалы, использованные при совместной интерпретации методов ВЭЗ и ЗСБ, были получены в Томской области РФ при участии автора.  
Обзор применения методов низкочастотной электроразведки, включая исполь‑зуемые методики наблюдения, аппаратурные комплексы, методы обработки, анализа и интерпретации данных,   
был произведён на основе различных публикаций (в виде монографий, статей, тезисов докладов и др.) как российских, так и зарубежных изда‑тельств, которые приведены в списке   
литературы.  
Анализ МТ данных проводился в разработанной автором программе MT_Array.  
Эксперименты по моделированию и инверсии МТ данных выполнялись с ис‑пользованием программ S. Constable, R. Mackie, W. Siripunvaraporn, а также программ П. Ю. Пушкарёва для   
визуализации результатов 2D и 3D инверсии.  
Совместная интерпретация данных методов ВЭЗ и ЗСБ проводилась в новой вер‑сии программы IPI2win (разработчик А. А. Бобачёв).  
Апробация работы. Материалы, полученные с участием автора диссертации и использованные в ней, докладывались на различных конференциях: 4‑ая, 6‑ая и 7‑ая международные научно‑практические   
конференции и выставки Инженерная и руд‑ная геофизика (Геленджик, 2008, 2010; Москва, 2011); XIX и XX международные симпозиумы по ЭМ индукции в Земле (Пекин, Китай, 2008;   
Гиза, Египет, 2010); на‑учная конференция Ломоносовские чтения (Москва, 2008); XVII и XVIII междуна‑родные научные конференции студентов, аспирантов и молодых учёных Ломоносов   
(Москва, 2010, 2011); международная конференция по ЭМЗ, посвящённая памяти М. Н. Бердичевского и П. Вайдельта (Москва‑Звенигород, 2010); 5‑ая всероссийская школа‑семинар им.   
М. Н. Бердичевского и Л. Л. Ваньяна ЭМЗ‑2011 (Петергоф, 2011); 9‑й международный геофизический научно‑практический семинар "Примене‑ние современных электроразведочных технологий   
при поисках месторождений по‑лезных ископаемых" (Санкт‑Петербург, 2011).  
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в т.ч. 1 статья в из‑дании по перечню ВАК.  
Объём и структура работы. Работа изложена на 119 страницах машинописного текста, состоит из введения, четырёх глав и заключения, содержит 2 таблицы, 100 ри‑сунков, а также   
список литературы из 73 наименований.  
Благодарности. Автор выражает огромную благодарность своему научному ру‑ководителю П. Ю. Пушкарёву за постоянную поддержку, помощь, обучение и много‑летнее сотрудничество.   
Автор очень признателен А. Г. Яковлеву за оказанное участие в его научной деятельности. Также автор благодарен сотрудникам ООО Северо‑Запад В. П. Гребневу, Е. Д. Алексановой,   
Д. А. Алексееву и доценту Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Бобачёву, оказавшим помощь на опре‑делённых этапах работы.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово