Title: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ И
Author: Илья
Last saved by: kardak
Company: ПГУ

Т.М. Лебедева, А.В. Бражкин, О. И. Златкина, В.В. Лунев

Т.М. Лебедева, А.В. Бражкин, О. И. Златкина, В.В. Лунев, 2000

Региональный радиологический центр ЦГСЭН в Пермской области
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ОСИНСКОГО И ГЕЖСКОГО НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
На территории Пермской области функционируют объекты нефтедобычи топливно-энергетического комплекса ("Грифон", "Гелий"), которые являются источниками загрязнения природных вод радионуклидами естественного происхождения. Кроме того, загрязнение природных вод вызывает применение ядерно-промышленной взрывной технологии (ЯПВТ), техногенного загрязнения. 
В соответствии с действующими методическими рекомендациями по "Нормализации радиационно-экологической ситуации на объектах нефтедобычи ТЭК России ", определяющими параметр контроля природных вод по радиационному признаку, региональным радиологическим центром ЦГСЭН в Пермской области совместно с центром ГМГС в 1999 г. проведены исследования родников, источников централизованного водоснабжения и пластовых вод на территории Осинского и Красновишерского (Гежского) нефтяных месторождений. 
При этом отбирались пробы воды, получали сухие остатки и измерялась общая альфа и бета активности в образцах с целью определения масштабов радиоактивного загрязнения и оценка радиационной обстановки на нефтегазовых промыслах. 
Отбор и подготовка проб проводились согласно методическим рекомендациям "Подготовка проб природных вод для измерений суммарной альфа-бета активности" (ВИМС НПП "Доза", М, 1997), измерение общей альфа-бета активности счетных образцов проводилось на радиометре LB770 фирмы "Berthold" с низкофоновым проточно-пропорциональным счетчиком.
На территории Гежского месторождения обследованы: родники, верховья и низовья р. Геж, артезианские скважины и пластовая вода. На территории Осинского нефтяного месторождения проведено обследование родников, артезианских скважин, Тулвинского водозабора, поверхностных источников (р. Тишковка, Ивановка) и пластовых вод в местах их пролива на дневную поверхность. Всего отобрано 35 проб, проведено 94 анализа. Значения удельной ?-активности питьевых вод Гежского нефтяного месторождения находятся в диапазоне от 0,01 Бк/л до 0,039 Бк/л, ? -активности от 0,017 до 0,192 Бк/л, Осинского месторождения от 0,01 до 0,099 Бк/л и от 0,01 до 0,415 Бк/л соответственно. Значения удельной ?-активности пластовых вод Гежского нефтяного месторождения находятся в диапазоне от 23,2  Бк/л до 33,1 Бк/л, ? -активности от 44 до 57 Бк/л, Осинского месторождения 2,2 до 9,2 Бк/л, и от 7,63 до 17,26 Бк/л соответственно. Дополнительные исследования показали устойчивое нарастание альфа активности счетных образцов, свидетельствующее о их загрязнении естественными радионуклидами. Бета активность образцов находится на одном уровне.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
•	удельная активность питьевых вод Осинского и Гежского нефтяных месторождений не превышает норматива по общей альфа активности в 0,1 Бк/л и по общей бета активности в 1Бк/л;
•	источники водопотребления, расположенные на территории Осинского и Гежского нефтяных месторождений, безопасны в радиационном отношении;
•	проникновение радионуклидов естественного и техногенного происхождения из пластовых вод, обладающих достаточно высокой альфа и бета активностью, в источники питьевого водоснабжения не происходит.
•	 учитывая потенциальную опасность радиоактивного загрязнения природных вод в районах нефтепромыслов, необходимо проводить мониторинговые исследования за содержанием в них альфа- и бета-излучающих нуклидов.