ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.08
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Викторова Мария Анатольевна 
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Трофимов В. Т

6165 Официальные оппоненты
Кофф Г. Л
Галицкая И. В

6255
дгмн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации

2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Грунты несанкционированных строительных отвалов и свалок (на примере территории г. Москвы)
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Общая характеристика работы.  
Актуальность работы. В последнее время, при освоении свободных городских территорий (как правило, неудобий), техногенные грунты насыпных массивов все чаще вовлекаются в сферу   
инженерного воздействия, а, следовательно, требуют изучения, которое ограничено во время проведения инженерно‑геологических изысканий. Среди техногенных насыпных грунтов,   
формирующихся на территории городов, особое место занимают грунты несанкционированных строительных отвалов и свалок.   
  
История развития города связана с накоплением насыпных грунтов, в том числе и стихийно образованных. Длительное время строительство в г. Москве сопровождалось размещением   
на ее территории значительных масс грунтов, извлекаемых из строительных котлованов, тоннелей метро. Их использование при формировании городского ландшафта привело к частичному   
перемешиванию и совместному складированию переотложенных грунтов со строительным мусором, бытовыми отходами, реже отходами промышленных производств, т.е. к формированию не   
только грунтовых отвалов, но и свалок.   
  
Массивы грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок в пределах г. Москвы имеют достаточно широкое распространение. Использование этих территорий под застройку   
на данный момент времени является движущей силой их рекультивации, которая производится, по возможности, с минимальными объемами вывоза техногенных грунтов. При условии отсутствия   
в техногенных грунтах повышенных концентраций нормируемых экологически опасных компонентов они являются не только вмещающей средой сооружений, но и могут использоваться для   
перепланировки рельефа.   
  
Грунты строительных отвалов и свалок благодаря пестрому, неоднородному составу являются сложной динамической многокомпонентной системой, различные процессы в которой часто   
приводят к образованию биогаза, изменению состава грунтовых вод и твердого компонента. Эти процессы протекают с большими скоростями (относительно природных аналогов) и оказывают   
влияние на изменение состояния и свойств грунтов. Однако многие из них изучены и описаны только для отдельных компонентов грунтов (например, газового) и не отражают общей   
картины формирования грунтов, их изменения во времени.   
  
Цели и задачи работы. Целью диссертационной работы является инженерно‑геологическая характеристика неизученных ранее техногенных грунтов несанкционированных строительных отвалов   
и свалок, широко распространенных на территориях городов (на примере территории г. Москвы).   
  
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи.   
  
1. Изучить состав отдельных компонентов, строение, состояние и свойства грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок.   
  
2. Проследить возможные преобразования состава, строения и свойств грунтов строительных отвалов и свалок во времени.   
  
3. Установить критерии выделения техногенных грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок, провести типизацию грунтов.   
  
4. Дать инженерно‑геологическую и эколого‑геологическую оценку массивам грунтов строительных отвалов и свалок.   
  
Объекты исследования. Стихийно формирующиеся массивы насыпных грунтов на территориях городов, помимо природных переотложенных грунтов содержат очаговые включения строительного   
и бытового мусора, что не позволяет их относить ни к природным переотложенным массивам, ни к свалкам. При этом ряд процессов, происходящих в них, имеют схожий характер со   
свалочными телами и непосредственно влияют на состав, строение, состояние и свойства техногенных грунтов. В строительной практике принято определять такие техногенные грунты   
как насыпь, содержащую строительный и бытовой мусор в качестве включений. Согласно СП 11‑105‑97, отвалы и свалки формируются в результате неорганизованной отсыпки грунтов   
естественного и (или) искусственного происхождения, причем доля последних строго не установлена. Ряд нормативных документов, посвященных порядку изучения и рекультивации массивов   
таких грунтов значительных размеров, определяет их как несанкционированные свалки. С учетом изложенного, объектом исследования выбраны малоизученные грунты несанкционированных   
строительных отвалов и свалок.   
  
Диссертационная работа является результатом исследований, проведенных автором в период обучения в аспирантуре на кафедре инженерной и экологической геологии геологического   
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с 2003 по 2006 гг. Для работы по теме диссертации был использован фактический материал, полученный за период обучения в магистратуре и аспирантуре,   
а также фондовые материалы различных организаций. Автором отобрано и проанализировано более 160 образцов техногенных и природных грунтов, непосредственно их подстилающих,   
с 11 участков исследований, расположенных в пределах г. Москвы. Для эколого‑геологической характеристики рассматриваемых грунтов в данной работе приводятся результаты обобщения   
фондовых данных инженерно‑экологических исследований 47 участков, расположенных также на территории г. Москвы.   
  
Методика исследований и достоверность результатов. Исследования проводились с помощью методов, широко используемых в грунтоведении (изучение состава, строения, состояния и   
свойств грунтов в естественном и нарушенном сложениях), а также полевых и лабораторных методов, применяемых для изучения газогеохимических условий грунтовой толщи. Для единичных   
образцов техногенных грунтов впервые был применен метод термогазовой хроматографии с последующей интерпретацией полученных данных. Комплексное использование методов исследования   
техногенных грунтов позволило получить достоверные результаты.   
  
Научная новизна и значимость полученных результатов.   
  
1. Сформулировано понятие, установлены основные критерии выделения и проведена типизация техногенных грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок, распространенных   
на территории города.   
  
2. Дана инженерно‑геологическая характеристика грунтов строительных отвалов и свалок; выявлены особенности их состава, строения, состояния и некоторых свойств.   
  
3. Описано изменение во времени некоторых показателей состава, строения, состояния и свойств изучаемых грунтов.   
  
4. Дана инженерно‑геологическая и эколого‑геологическая характеристика массивов грунтов строительных отвалов и свалок на территории г. Москвы.   
  
Защищаемые положения.   
  
Результаты исследований сформулированы в виде следующих защищаемых положений.   
  
1. Выявлены особенности состава грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок как многокомпонентных систем, заключающиеся в следующем: 1) характерны крупнообломочные   
включения, представленные преимущественно антропогенным материалом; в песчаных фракциях происходит уменьшение его содержания; с ростом дисперсности природная минеральная составляющая   
становится определяющей; 2) содержание органического вещества в основном составляет 0,3‑3,0 %, достигая максимальных значений (> 10 %) в свалочных грунтах и грунтах культурного   
слоя; содержание Сорг более 1 % наблюдается в абсолютном большинстве у грунтов, на долю песчаных фракций которых приходится более 60‑70 %, что не характерно для природных   
местных отложений; 3) состав и концентрация порового раствора (жидкого компонента) отличаются высокой изменчивостью и часто обусловливают агрессивность грунтов к строительным   
материалам; 4) при наличии органики, доступной микроорганизмам для разложения, происходит самопроизвольное развитие процессов газогенерации с образованием биогаза подобно   
грунтам полигонов ТБО; при аномальном повышении температур (до 50‑100oС) переотложенные грунты могут генерировать газ за счет термодеструкции органического вещества; присутствие   
органических отходов в грунтах строительных отвалов и свалок способствует снижению температур генерации газов, увеличению их общего объема и разнообразию состава.   
  
2. Показано, что при образовании грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок происходит неконтролируемое смешение природного и антропогенного материала, обусловливающее   
высокую неоднородность строения грунтов, проявляющуюся в: 1) высоком содержании (до 66 %) крупнообломочных включений (около половины исследуемых грунтов содержат частицы размером   
более 2 мм в количестве более 15 %); 2) преобладании среди крупнообломочных включений фракций размером более 10 мм; 3) нарушении природных соотношений между гранулометрическими   
фракциями грунтов (повышенном содержании глинистых фракций в песках и песчаных  в глинистых грунтах; отсутствии отдельных фракций частиц).   
  
3. Установлено присутствие в грунтах несанкционированных строительных отвалов и свалок характерных макро‑ и микроагрегатов; во времени происходит увеличение преобладающих   
размеров агрегатов от пылеватых до средне‑ и крупнопесчаных; подавляющее количество агрегатов приходится на фракцию 0,5‑1,0 мм в массивах техногенных грунтов на глубинах 1,0‑2,5   
м.   
  
4. Предложена типизация насыпных грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок, проводимая по вещественному составу твердого компонента (определяющего тип грунтов),   
составу газового компонента (подтип), дисперсности (вид), степени влажности и консистенции (разновидность), которая позволяет подразделять насыпные техногенные грунты на территории   
города, выявлять их разности, слагающие массивы строительных отвалов и свалок, и дать их инженерно‑геологическую характеристику по наиболее простым показателям.   
  
Практическое значение работы. Собран и структурирован опубликованный материал о формировании грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок и их типов; о составе,   
свойствах и процессах, протекающих в массивах таких грунтов. Обобщены данные о распространении массивов изучаемых грунтов на территории г. Москвы, а также содержании в них   
компонентов, нормируемых при инженерно‑экологических изысканиях. Получены данные о составе, строении, состоянии и некоторых свойствах изучаемых грунтов. Создана типизация   
изучаемых грунтов. На основе полученных данных дана инженерно‑геологическая характеристика нескольким из выделенных типов грунтов несанкционированных строительных отвалов   
и свалок.   
  
Результаты работы могут использоваться при разработке методики исследования массивов грунтов строительных отвалов и свалок, рекомендаций по рекультивации несанкционированных   
свалок и массивов строительных отвалов на территории города, в практике инженерно‑геологических изысканий; в научных целях при детальном изучении выделенных типов грунтов,   
а также проблем, связанных с условиями формирования и преобразованием во времени изучаемых грунтов, в том числе под действием внешних факторов (температуры и др.).   
  
Апробация работы и публикации. Полученные данные и основные выводы работы были изложены в 15 публикациях. Результаты исследований докладывались на конференции Петрогенетические,   
историко‑геологические и пространственные вопросы в инженерной геологии, МГУ кафедра инженерной и экологической геологии (2002), конференции Геологи XXI века, СГУ (г. Саратов,   
2002), конференции РУДН Актуальные проблемы экологии и природопользования (г. Москва, 2002, 2003), на годичном собрании к 25‑летию секции инженерной геологии МОИП (г.   
Москва, 2003), XIV молодежной научной конференции, посвященной памяти чл.‑корр. АН СССР К.О. Кратца, Карельский НЦ РАН (г. Петрозаводск, 2003), международной научной конференции   
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам Ломоносов, МГУ (2003, 2005), на годичных сессиях Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии   
(6‑8‑е Сергеевские чтения, г. Москва, 2004‑2006 гг.).   
  
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы; общим объемом 282 страницы машинописного текста. Содержит 75 рисунков и 75   
таблиц. Список использованной литературы включает 178 наименований, в том числе 140 опубликованных и 38 фондовых источников.   
  
Автор благодарен своему научному руководителю, доктору г.‑м.н., профессору В.Т. Трофимову и доценту кафедры С.К. Николаевой за всестороннюю поддержку и помощь на всех этапах   
выполнения работы. Также выражает благодарность всему коллективу кафедры инженерной и экологической геологии за внимание, рекомендации и советы при подготовке работы, в частности   
профессорам В.А. Королеву, В.Н. Соколову, с.н.с. В.Г. Шлыкову, З.А. Кривошеевой.   
  
Автор искренне признателен сотрудникам ЗАО РРЭЦ, в частности к.ф.‑м.н. В.А. Балакину, к.г.‑м.н. Е.П. Труфмановой и д.г.‑м.н. В.С. Лебедеву за предоставление возможности   
выбора участков исследования, изучения газового компонента грунтов, работы с фондовыми материалами; сотрудникам ПФ Мосгазгеофизика ОАО Газпромгеофизика, в частности к.г.‑м.н.   
Р.Н. Муроговой, за возможность проведения лабораторных опытов по термовакуумной дегазации и термогазовой хроматографии грунтов. Руководству и сотрудникам НИиПИ ЭГ за предоставление   
фондовых материалов инженерно‑экологических изысканий и консультации, в частности А.Б. Щербакову, Т.В. Решетиной и Е.В. Андреевой. Руководству и сотрудникам ГУП Мосгоргеотрест,   
ОАО Стройпроект, НИиПИ ЭГ, СК Креал, ООО Геокон проект за помощь при отборе образцов и предоставлении фондовых материалов инженерно‑геологических исследований для характеристики   
участков исследований. 
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово