ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2009‑11‑20 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.08
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Елисеев Александр Витальевич
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Чеверев В. Г

6165 Официальные оппоненты
Грива Г. И
Рязанов А. В

6255
дгмн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
152
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

61
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

60
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 415, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.30
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.30
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
ООО Газпром добыча Надым
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Мелиорация дисперсных грунтов водным раствором поливинилового спирта с целью защиты от эрозии
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность темы работы.   
  
Защита естественных и техногенных массивов дисперсных грунтов от размыва является одной из самых актуальных проблем на территории севера Западной Сибири.   
  
На данный момент не существует универсального способа позволяющего решить указанную проблему. Область рационального применения существующих методов защиты дисперсных грунтов   
от эрозии достаточно ограниченна, поэтому использующиеся на практике методы часто применяются в несвойственных для них условиях, что приводит либо к завышенной стоимости профилактических   
работ (использование геоматериалов), либо их низкой эффективности (использование торфо‑грунтовой смеси).   
  
В данной работе предлагается способ защиты дисперсных грунтов, который может использоваться на территории севера Западной Сибири (на примере месторождения Медвежье) на талых   
и немерзлых грунтах при углах наклона поверхности до 15 градусов.   
  
Цель и задачи работы. Основная цель работы  разработка нового метода защиты дисперсных грунтов от эрозии, основанного на применении водного раствора поливинилового спирта   
(ПВС).   
  
При достижении указанной цели решались следующие задачи:   
Обобщение существующей информации об эрозионных процессах, выделение основных факторов эрозии.   
Типизация методов рекультивации карьеров и закрепления эрозионных склонов со снятым почвенным слоем.   
Разработка теоретической модели поведения раствора ПВС внутри дисперсных грунтов.   
Разработка лабораторной методики, предназначенной для изучения поведения раствора ПВС в дисперсных грунтах.   
Проведение опытно‑производственной апробации нового метода.   
Разработка проекта нового технологического регламента защиты грунтов от эрозии на основе применения растворов поливинилового спирта малой концентрации на различных дисперсных   
грунтах.   
  
Научная новизна и практическая значимость работы   
Впервые исследована закономерность перераспределения поливинилового спирта в поверхностном слое грунта при его использовании как мелиоранта для закрепления грунтов от эрозии.   
Впервые определены оптимальные интервалы концентраций раствора ПВС, при которых формируется защитная полимерная пленка в поверхностном слое грунтов различной дисперсности.   
Разработана новая методика лабораторных исследований, направленная на определение механизма поведения раствора ПВС в различных дисперсных грунтах.   
Разработана новая методика защиты грунтов от водной эрозии с учетом их различной дисперсности на основе применения гелеобразующего раствора ПВС в летнее время года.   
Разработан проект нового технологического регламента защиты грунтов от эрозии на основе применения растворов поливинилового спирта малой концентрации с более широкой областью   
применения по видам грунтов по дисперсности.   
  
В представленной работе впервые получены и выносятся на защиту следующие результаты:   
Новая лабораторная методика исследования механизма взаимодействия дисперсных грунтов с раствором поливинилового спирта, которая основана на анализе распределения влаги и полимера   
по глубине грунта в момент начала формирования профилактического покрытия и в момент завершения этого процесса.   
Формирование противоэрозионного защитного профилактического покрытия зависит от удельного содержания пылеватых и глинистых частиц в грунте, которые стремятся обезвожить полимер,   
что уменьшает его миграцию к поверхности испарения и, соответственно, ухудшает качество полимерного покрытия. Это требует уточнения рабочих концентраций раствора полимера   
для надежного обеспечения противоэрозионного эффекта на грунтах различного литологического типа.   
Диапазоны оптимальных концентраций водного раствора поливинилового спирта при защите различных дисперсных грунтов от эрозии изменяются в следующих пределах: пески ‑ 1,0 ‑   
1,5 %; супеси ‑ 1,5  2 %; суглинки 2,0 ‑ 2,5 %; глина  метод неэффективен.   
Новая методика закрепления грунтов различной дисперсности от водной эрозии на основе применения гелеобразующего раствора ПВС в летнее время года. Эффективность метода подтверждена   
в ходе его опытной апробации на месторождении Медвежье.   
Проект нового технологического регламента защиты грунтов от эрозии на основе применения растворов поливинилового спирта малой концентрации с более широкой областью применения   
по видам грунтов по дисперсности.   
  
Практическая значимость и реализация результатов.   
  
Материал, полученный в период исследований, был использован организацией ООО Надымгазпром для защиты от ручейковой и речной эрозии участка газопровода подземного заложения   
месторождения Медвежье в месте его перехода через реку Хе‑Яха. На основе результатов исследований и опытно‑промышленной апробации составлен проект нового технологического   
регламента. Полученные результаты в целом вошли в спецкурс лекций Рекультивация эродированных и нефтезагрязненных грунтов на Севере по магистерской программе Экологическая   
геокриология.   
  
Личный вклад автора.   
  
В ходе работы над диссертацией в период с 2003 по 2007 годы автор лично принял участие в создании опытного полигона на одном из песчаных карьеров месторождения Медвежье, проводил   
полевые эксперименты, документировал, обрабатывал и анализировал результаты полевых исследований, разрабатывал методику лабораторных исследований, планировал и выполнял специальные   
опыты.   
  
Кроме того, автор принял непосредственное участие в опытно‑промышленной апробации разработанной технологии при защите от опасной водной эрозии участка газопровода подземного   
заложения на территории месторождения Медвежье.   
  
Структура работы.   
  
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка цитированной литературы из 61 наименования. Она содержит 152 страницы, 60 рисунков и таблиц.   
  
Публикации.   
  
Работа опубликована в материалах 4 конференций и в 2 реферируемых журналах из списка ВАК (Промышленное и гражданское строительство; Криосфера Земли), доложена на научном семинаре   
кафедры геокриологии геологического факультета МГУ.   
  
Апробация работы.   
  
Материалы диссертации представлены и обсуждены на ряде конференций: Третьей всероссийской конференции геокриологов России, июнь 2005, МГУ; Научно‑производственной конференции   
Проблемы инженерно‑геологического обеспечения строительства объектов нефтегазового комплекса в криолитозоне, ноябрь 2005 г., ОАО ПНИИИС; Международной научной конференции   
Теория и практика оценки состояния криосферы Земли и прогноз ее изменения, май 2006, г. Тюмень; Международной конференции Криогенные ресурсы полярных регионов, июнь 2007,   
г. Салехард.   
  
Благодарности.   
  
Автор благодарен за помощь в работе: к.г.н. И.И. Шамановой, к.г.‑м.н. В.П. Чернядьеву, А.В. Бершову, коллективу кафедры геокриологии. Особую благодарность за постоянное внимание   
и консультации автор выражает своему научному руководителю, д.г.‑м.н. В.Г. Чевереву.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово