ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2011‑10‑19 16:00
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Кондратьева Ольга Олеговна
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Сафонов А. С

6165 Официальные оппоненты
Рыжков В. И
Тищенко И. В

6255
кгмн

4662
дтн
ктн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

143
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

70
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

78
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64 
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64 
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
ОАО "Краснодарнефтегеофизика" 
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Разработка методических приемов выделения и картирования неантиклинальных ловушек углеводородов по данным сейсморазведки
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность работы   
  
В настоящее время большинство открытых месторождений углеводородов связано с крупными антиклинальными структурами. Постепенная их выработка ставит острый вопрос перспективы   
прироста запасов углеводородного сырья. С нашей точки зрения решением этого вопроса может стать поиск новых нефтегазовых объектов, приуроченных к ловушкам другого, неантиклинального   
типа (НАЛ). Особенно это актуально в давно освоенных районах с существенно‑выработанными месторождениями, но с развитой инфраструктурой. Неантиклинальные ловушки обычно имеют   
очень сложное строение и резкую литологическую неоднородность. Основным методом их исследования должна стать сейсморазведка, которая на современном этапе позволяет детально   
изучить и дать оценку фильтрационно‑емкостных свойств коллекторов и экранов в ловушках такого типа.   
  
Цель диссертационной работы:   
  
Разработка новых и усовершенствование существующих методических приемов выделения и изучения неантиклинальных ловушек углеводородов по данным сейсморазведки с привлечением   
данных других геофизических методов.   
  
Основные задачи:   
1. Обобщение данных о генезисе и структурно‑литологическом строении неантиклинальных ловушек.   
2. Петрофизическое обоснование применения сейсморазведки для поиска НАЛ;   
3. Обзор существующих приемов выделения локальных НАЛ методами сейсморазведки;   
4. Разработка методики выделения и исследования залежей УВ на этапах создания детальной структурно‑формационной модели резервуаров и количественной оценки их фильтрационно‑емкостных   
свойств;   
5. Опробование предложенной методики для выделения ловушек неантиклинального типа в различных нефтеносных провинциях России;   
6. Выработка рекомендаций по применению разработанной методики.   
  
Автором защищаются следующие основные положения:   
  
Защищаемые положения являются основой разработки новой схемы интерпретации данных сейсморазведки и ГИС. Новые блоки, полученные в результате исследований, показаны на рисунке   
1 красным цветом.   

1. Построение детальной циклической структурно‑формационной модели разреза позволяет выделять и трассировать основные перерывы осадконакопления (ПО) и определять генезис внутреннего   
строения изучаемой толщи, она должна быть использована в качестве каркаса в последующей динамической интерпретации сейсмических данных.   
  
2. Структурно‑формационный циклический анализ в совокупности с детальным изучением акустических свойств осадочных комплексов позволяют выделять и картировать неантиклинальные   
ловушки различных типов и размеров, в том числе и в невскрытых бурением частях разреза (включая небольшие, локально ограниченные объекты).   
  
3. Прогнозирование фильтрационно‑емкостных свойств (ФЕС) по сейсмоциклическим разрезам в условиях малых по объему выборок геолого‑геофизических характеристик требует применения   
"робастных" оценок, которые обладают повышенной помехоустойчивостью и увеличивают коэффициенты корреляции изучаемых параметров и ФЕС.   
  
4. Применение разработанной технологии выделения и прогнозирования ФЕС неантиклинальных ловушек УВ позволило значительно повысить коэффициент успешности бурения в изученных   
нефтяных провинциях России.   
  
Научная новизна и личный вклад автора:   
  
1. Установлено, что объединение различных технологий интерпретации на основе детальной циклической модели геологического строения изучаемого объекта позволяет не только выявить   
и оконтурить залежи УВ, но и дать более достоверную картину внутреннего строения резервуара в межскважинном пространстве.   
  
2. Выделение и трассирование основных перерывов осадконакопления (ПО) при воссоздании седиментационного процесса снижает их маскирующий эффект на лито‑фациальные изменения   
разреза и делает прогноз литологии не вскрытых бурением тел более обоснованным.   
  
3. Применение "робастных" оценок с учетом цикличности осадконакопления позволяет увеличить эффективность динамической интерпретации сейсмических данных, при этом повышается   
точность прогноза фильтрационно‑емкостных свойств разреза.   
  
4. На основании детальных моделей изучаемых разрезов спроектированы более совершенные системы разработки месторождений, которые позволили избежать образования зон, не вовлекаемых   
в разработку, что существенно сократило объемы эксплуатационного бурения.   
  
5. Работы, проведенные с участием диссертанта начиная с 1998г., позволили открыть целый ряд месторождений в Предкавказье и поднять в этом районе успешность бурения до 70‑73%.   
  
6. Результаты исследований автора являются частью монографии А.С.Сафонов, О.О.Кондратьева, О.В.Федотова "Поиск неантиклинальных ловушек углеводородов методами сейсморазведки",   
отражены в 4 опубликованных статьях и обсуждались на 4‑й Международной конференции ЕАОЕ&ЕАГО&SEG в апреле 2010.   
  
Практическая значимость работы:   
  
Разработанная методика может быть включена в технологический процесс интерпретации данных сейсморазведки и ГИС. В давно освоенных районах с существенно выработанными месторождениями,   
но с развитой инфраструктурой применение предложенной методики позволит ускорить процесс поиска НАЛ, существенно сократить объемы поисково‑разведочного бурения, сократить   
его стоимость и тем самым уменьшить сроки вовлечения в разработку еще не выявленных запасов УВ‑сырья. К таким районам по нашим расчетам можно отнести Тимано‑Печорскую, Волго‑Уральскую   
и Предкавказскую НГП. Такая методика прогнозирования НАЛ может быть очень востребованной и в пока еще малоизученных районах с недоказанной нефтегазоперспективностью, так как   
рассматриваемые типы НАЛ могут быть обнаружены повсеместно, даже в районах отсутствия интенсивной пликативной тектоники. Это шельфы Северного Ледовитого океана, Черного, Азовского   
и Каспийского морей, Московская синеклиза, Восточная Сибирь и районы Дальнего Востока.   
  
Фактический материал:   
  
Для исследований использовались результаты работ ООО "Геонефтегаз" во многих нефтегазоносных районах. Для иллюстрации применения данной методики в диссертационной работе использованы   
результаты интерпретации данных 3D сейсморазведки и ГИС, полученных при изучении Предкавказского прогиба Северо‑Кавказской НГП и Хорейверской впадины Тимано‑Печорской НГП.   
  
Структура и объем работы:   
  
Диссертация состоит из введения, 3 глав и заключения, изложена на 143 страницах печатного текста, содержит 78 рисунков, а также список литературы из 70 наименований.   
  
Благодарности:   
  
Автор выражает благодарность д.г‑м.н. А.В.Овчаренко и к.г‑м.н. К.М.Мятчину за предоставленные материалы, ценные советы и создание условий творческой работы.   
  
Автор благодарен всем геофизикам, работающим в местных организациях, проделавшим огромную работу по полевой съемке, обработке и интерпретации данных ГИС и сейсморазведки,   
используемых в этой работе.   
  
За научные консультации и помощь в решении отдельных теоретических и практических вопросов автор благодарит сотрудников ООО "Геонефтегаз": д.т.н. И.К.Кондратьева, д.г‑м.н   
профессора А.Е.Шлезингера, к.т.н. М.Т.Бондаренко, к.т.н. И.В.Тищенко, к.т.н. И.Н.Михайлова, Л.В.Ивановскую, Т.Е.Ларину, О.В.Федотову, Е.С.Бармину, а также Ю.Ю.Година и А.А.Калачева   
за техническую поддержку.   
  
Автор признателен заведующему кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова М.Л.Владову за постоянное содействие и поддержку в работе   
над диссертацией.   
  
Особую благодарность автор выражает своему научному руководителю кандидату геолого‑минералогических наук А.С.Сафонову за обучение, руководство и помощь в разрешении важнейших   
геолого‑геофизических проблем, проявленное терпение и поддержку в течение всего времени работы над диссертацией.  
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово