ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 2012‑04‑18 14:30
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Сурова Наталья Дмитриевна 
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Ампилов Ю. П

6165 Официальные оппоненты
Верчеба А. А
Яковлев И. В

6255
дфмн

4662
дфмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.
1
153
Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

115
5778 Таблиц
5760 Иллюстраций
10
44
Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город
ауд. 308, геологический факультет МГУ
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета
Д 501.001.64
2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Пангея" 
2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Методика и результаты прогнозирования типов геологического разреза и проницаемости коллекторов на территории Восточной и Западной Сибири по данным сейсморазведки 
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Настоящая диссертационная работа посвящена разработке методик регионального прогнозирования нефтегазоперспективных типов геологического разреза венд‑рифейских отложений на   
юго‑западе Сибирской платформы (Восточная Сибирь) и локального прогнозирования фильтрационных свойств нижнехетских коллекторов Большехетского вала на северо‑востоке Западно‑Сибирской   
платформы (Западная Сибирь) по данным сейсмически 2D и 3D.  
  
Актуальность проблемы  
Изучение геологического строения основных нефтегазоперспективных венд‑рифейских отложений на территории Восточной Сибири по данным сейсморазведки является сложной задачей   
и требует новых методических подходов для повышения надежности результатов. При проведении региональных работ эти подходы предназначены, прежде всего, для прогнозировании   
типов геологического разреза и выявления перспективных площадей для дальнейших поисково‑разведочных работ.  
Макроописание типов геологического разреза, помимо качественных литофациальных и гранулометрических особенностей, включает и количественные параметры  скорость распространения   
упругих колебаний, плотность, жесткость, пористость, проницаемость, эффективную толщину, удельную емкость, гидропроводность, продуктивность.  
Типизация разреза должна быть выполнена таким образом, чтобы каждый тип существенно отличался от других наиболее значимыми для последующего прогноза свойствами.  
Методика составления типовых геологических разрезов нефтегазоносных территорий любого уровня по данным бурения скважин и комплексу ГИС хорошо известна (Методические указания   
ВНИГНИ, 1984; Фортунатова Н.К., 1985).  
Проблема заключается в прогнозе типов разреза в экстра‑ и интерполяционном пространстве, которая решается геофизическими методамии, прежде всего, сейсморазведкой.  
Для представительного описания изучаемого разреза необходима интегральная сейсмическая параметризация, с помощью которой можно определить физические образы типов геологического   
разреза с заметным различием характеризующих их параметров, в том числе и фильтрационно‑емкостных свойств (ФЕС) коллекторов.  
Наиболее полное представление об интегральной и устойчивой характеристике геологического разреза из современных разработок дает спектрально‑временной анализ (СВАН) (Мушин   
И.А. и др., 1983, 1990).  
На базе СВАН разработана технология качественного и количественного прогнозирования типов геологического разреза и параметров ФЕС коллекторов  комплексный спектрально‑скоростной   
прогноз (КССП) (Копилевич Е.А. и др., 1990; Копилевич Е.А., Мушин И.А, Давыдова Е.А., 2002; Копилевич Е.А., Мушин И.А., Давыдова Е.А., Афанасьев М.Л., 2010). Впервые было   
показано, что различные типы карбонатного и терригенного разреза лучше всего отображаются в волновом поле в виде различных спектрально‑временных образов (СВО).  
Методика прогнозирования закономерностей распределения различных типов нефтегазоперспективных пород по региональным профилям разработана на основе адаптации технологии КССП   
к сложным сейсмогеологическим условиям венд‑рифейских отложений. Разработка методики прогнозирования представляется особо актуальной научной и практической проблемой, решение   
которой дает возможность обоснованно размещать дальнейшие поисково‑разведочные работы сейсморазведки МОГТ, параметрические и поисковые скважины, что в свою очередь напрямую   
связано с обеспечением загрузки нефтью трубопроводной системы Восточная Сибирь ‑ Тихий океан (ВСТО).  
Актуальность разработки методики локального прогнозирования фильтрационных свойств нижнехетских коллекторов на примере крупного Ванкорского месторождения, расположенного на   
северо‑востоке Большехетского вала, объясняется необходимостью повышения точности и надежности определения коэффициента проницаемости в межскважинном пространстве. В большинстве   
случаев используется интерполяция этого петрофизического параметра (линейная или нелинейная) по данным бурения, ГИС и испытания скважин. Применение интерполяции приводит к   
большим погрешностям и существенному понижению геологической эффективности, особенно на стадии разведки и начала эксплуатации (Копилевич Е.А., Мушин И.А., Давыдова Е.А., 2003;   
Козлов Е.А., 2006; Ставинский П.В., Сурова Н.Д., Яценко В.М., 2008).  
  
Цель работы  
Повышение геологической и экономической эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Восточной и Западной Сибири на основе разработки и внедрения новых методик   
регионального прогнозирования нефтегазоперспективных венд‑рифейских отложений и локального прогнозирования фильтрационных свойств нижнехетских коллекторов с использованием   
данных сейсморазведки 2D и 3D.  

Основные задачи исследований:  
‑ разработка методики регионального прогнозирования типов геологического разреза венд‑рифейских отложений Восточной Сибири на базе технологии комплексного спектрально‑скоростного   
прогноза (КССП) (Копилевич Е.А., Мушин И.А., Давыдова Е.А., Афанасьев М.Л., 2010);  
‑ разработка методики локального прогнозирования фильтрационных свойств коллекторов (коэффициента проницаемости) на базе КССП в пределах Ванкорского месторождения для нижнехетских   
отложений;  
‑ опробование разработанных методик по региональным профилям на юго‑западе Сибирской платформы в объеме 6668 пог. км и в пределах куба объемом 370 км2 сейсморазведки МОГТ   
3D на Ванкорском месторождении;  
‑ геологический анализ и обоснование полученных результатов  
  
Личный вклад автора  
Все основные результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью, получены автором лично или при ее непосредственном участии.  
Автор участвовала в разработке методик регионального прогнозирования типов геологического разреза венд‑рифейских отложений Восточной Сибири и фильтрационных свойств нижнехетских   
коллекторов на Ванкорском месторождении. Автор лично выполнила сейсмическое и СВАН‑моделирование, построила разрезы и схемы типов геологического разреза вендских и рифейских   
отложений по 5‑ти региональным сейсмическим профилям; куб и карту коэффициента проницаемости нижнехетских коллекторов Ванкорского месторождения.  
  
Научная новизна исследований:  
‑ разработана методика регионального прогнозирования типов геологического разреза сложно построенных венд‑рифейских отложений Восточной Сибири, обеспечившая получение новой   
геологической информации о местонахождении нефтегазоперспективных зон, в пределах которых необходимо проводить дальнейшие геологоразведочные работы;  
‑ разработана методика локального прогнозирования фильтрационных свойств нижнехетских коллекторов на северо‑востоке Западно‑Сибирской платформы в пределах крупного Ванкорского   
месторождения  
‑ предложены новые модели распределения типов геологического разреза венд‑рифейских отложений по региональным профилям на юго‑западе Сибирской платформы с инверсным расположением   
нефтегазоперсперктивных типов венда и рифея  
‑ впервые построены куб и карта коэффициента проницаемости нижнехетских коллекторов Ванкорского месторождения с повышенными значениями этого параметра на склонах Ванкорской   
структуры  
  
Практическая значимость работы:  
Выполненные исследования и полученные при этом результаты позволяют более достоверно осуществлять региональный прогноз нефтегазо‑перспективных зон венд‑рифейских отложений   
Восточной Сибири и локальный прогноз фильтрационных свойств нижнехетских коллекторов Большехетского вала на примере крупного Ванкорского месторождения (на северо‑востоке Западной   
Сибири), что является основанием для оптимизации процесса поисков, разведки и эксплуатации месторождений углеводородов (УВ).  
Точность и надежность локального прогноза коэффициента проницаемости нижнехетских коллекторов Ванкорского месторождения подтверждены данными последующего бурения 17‑ти скважин   
со среднеквадратической погрешностью 11‑21% от абсолютных значений, что в ~1,5‑2 раза точнее интерполяционных значений этого петрофизического параметра геологической модели,   
построенной только по данным бурения, ГИС, изучения керна и испытания скважин.  
Полученная новая информация позволила установить 6 нефтегазоперспективных зон в вендских отложениях и 6 в рифейских, а также выявить расположение повышенных значений проницаемости   
в пределах Ванкорского месторождения.  
  
Защищаемые положения:  
1. Разработана методика регионального прогнозирования типов геологического разреза венд‑рифейских отложений восточной Сибири, основанная на количественном спектрально‑временном   
анализе данных сейсморазведки и ГИС, позволяющая выявлять зоны развития нефтегазоперспективного разреза.  
2. Разработана методика прогнозирования проницаемости нижнехетских коллекторов Западной Сибири, на примере Ванкорского месторождения, основанная на количественном спектрально‑временном   
анализе данных сейсморазведки и ГИС, с использованием которой возможно определение наиболее значимых нефтегазовых объектов.  
3. Получена новая геологическая информация о местоположении нефтегазоперспективных зон в венд‑рифейских отложениях в пределах юго‑запада Сибирской платформы и зон развития   
наиболее проницаемых нижнехетских коллекторов Ванкорского месторождения.  
  
Апробация работы и публикации:  
Основные положения диссертации изложены в докладах на отечественных и международных научно‑практических геолого‑геофизических конференциях, совещаниях и форумах в городах   
Москве 2008, 2009, 2010 и 2011 гг.; Ялте, 2010г.; Перми, 2010г.; Сочи 2011г.  
Результаты проведенных исследований опубликованы в 2‑х статьях в журналах Геофизика и научно‑техническом вестнике ОАО НК Роснефть.  
  
Объем работы  
Диссертация состоит из введения, 4‑х глав и заключения, содержит 153 страницы текста, включая 10 таблиц, иллюстрирована 44 рисунками. Список использованной литературы включает   
115 наименований.  
  
***  
Работа выполнена на кафедре сейсмометрии и геоакустики МГУ имени М.В. Ломоносова за время обучения в аспирантуре с 2009 по 2012 гг. под руководством доктора физико‑математических   
наук, профессора Ю.П. Ампилова, которому автор выражает глубокую благодарность.  
Автор признателен заведующему кафедры сейсмометрии и геоакутики геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Л. Владову за содействие и поддержку в работе над диссертацией.  
Автор благодарит сотрудников ФГУП ВНИГНИ: доктора геолого‑минералогических наук, профессора Е.А. Копилевича; заместителя директора по научной работе, доктора геолого‑минералогических   
наук Н.К. Фортунатову; заведующего сектором оценки перспектив нефтегазоносности Восточной Сибири и республики Саха (Якутия), кандидата геолого‑минералогических наук В.Н. Ларкина;   
доктора технических наук И.А. Мушина за большую помощь в процессе работы над диссертацией и консультации.  
В процессе проведения исследований автор сотрудничал с Б.К. Фроловым, Г.А. Белоусовым, А.Б. Городковым, П.В. Ставинским и М.В. Яценко, которым выражает искреннюю признательность   
за помощь и ценные советы.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово