Document comments: written by /dev/null [Perl RTF::Writer v1.11]

ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 17 декабря 2008 г. 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.10
7425 На соискание
степени
 кфмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Капустин Владимир Викторович
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Владов М. Л

6165 Официальные оппоненты
Ампилов Ю. П
Ильин М. М

6255
дфмн

4662
дфмн
ктн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации
Д 501.001.64
2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Разработка способов комплексных геофизических исследований грунтов, геотехнических и строительных конструкций
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность исследования.    
   
Увеличение темпов и масштабов строительства напрямую связано с внедрением в практику новых методов и технологий, которые в свою очередь обеспечивают решение все более сложных    
строительных задач. При проведении строительства в крупных мегаполисах в настоящее время значительную роль приобретают инженерно‑геофизические исследования, что связано с    
техническими и организационными трудностими, возникающими при проведении работ другими методами.    
   
Цель работы    
   
Целью настоящей работы является развитие способов решения ряда инженерно‑геофизических задач с использованием наземных и скважинных сейсмометрических и георадарных методов    
для создания основ технологии инструментальных исследований, используемых при инженерно‑геологических изысканиях, в процессе сопровождении строительства и эксплуатации сооружений.    
   
Основные задачи исследований:    
   
1. Изучение современного состояния методов инженерной геофизики и обзор инженерных задач, наиболее часто встречающихся в практике строительства.    
   
2. Изучение возможностей решения инженерных задач наземными и скважинными геофизическими методами и их дальнейшее развитие.    
   
3. Создание методик исследования строительных и геотехнических конструкций на основе математического моделирования акустических полей.    
   
4. Разработка усовершенствованных приемов обработки полевых данных, способствующих решению поставленных задач.    
   
5. Опробование и применение разработанных методик на объектах крупного городского строительства.    
   
Основные защищаемые положения:    
   
1. Разработаны и опробованы наземные методики исследования грунтов, строительных и геотехнических конструкций, позволяющие оценивать их состояние в период строительства и    
эксплуатации.    
   
2. Разработаны и опробованы скважинные методики исследования грунтоцементных и бетонных массивов, позволяющие оценивать их основные прочностные и деформационные характеристики.    
   
3. Разработаны и опробованы новые эффективные методики оценки вибродинамических воздействий на грунты и конструкции.    
   
4. Получены численные решения прямых задач расчета акустических волновых полей в строительных и геотехнических конструкциях, с учетом влияния вмещающей среды.    
   
5. Разработаны усовершенствованные методы обработки сейсмоакустических и георадарных данных, позволяющие рассматривать более широкий класс интерпретационных моделей.    
   
Научная новизна:    
   
1. Предложен ряд оригинальных методик с использованием волн направляемого типа (волны Рэлея, Стоунли, гидроволны и т.п.) для исследования грунтов, строительных и геотехнических    
конструкций, позволяющих проводить исследования в рамках внедряемых современных строительных технологий.    
   
2. Построены математические модели для описания волновых полей в строительных и геотехнических конструкциях с учетом влияния вмещающей среды.    
   
3. Получены и проанализированы численные решения уравнений движения для предложенных математических моделей с целью изучения кинематических и динамических особенностей волновых    
полей.    
   
4. Для определения динамических и кинематических параметров волновых полей при решении инженерных задач предложено использование оригинальных методов обработки с применением    
атрибутного‑анализа, вейвлет‑анализа и методов обработки и сегментации изображений.    
   
Практическая значимость.    
   
В рамках данной работы разработаны методики, используемые для решения широкого круга инженерных задач, которые опробованы и нашли применение в настоящее время на объектах    
городского строительства. По результатам данной работы в настоящее время в ряде организаций проводится разработка технологических регламентов, мероприятий по организации контроля    
качества производимой продукции и корректировка нормативной базы. Необходимость разработки предлагаемых методик обусловлена усложнением строительных задач и внедрением новых    
строительных технологий.    
   
Апробация результатов исследования. Основные результаты докладывались автором на следующих мероприятиях:    
   
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА‑2005 Дополнительные возможности компьютерной обработки георадарных и сейсмических данных, Капустин В.В. (Инжстройизыскания).    
   
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА‑2006 Применение скважинных акустических и радарных методов для решения инженерных задач. Капустин В.В. (Инжстройизыскания), Помозов В.В., Семейкин Н.П.    
(ООО "Логические Системы")    
   
Опыт применения площадной георадарной съемки для обнаружения и изучения локальных и линейно‑протяженных объектов. Капустин В.В. (ООО ИнжСтройИзыскания), Владов М.Л. (МГУ    
им. М.В. Ломоносова)    
   
ИНЖЕНЕРНАЯ И РУДНАЯ ГЕОФИЗИКА ‑ 2007    
   
Возможности акустических методов при обследовании строения и состояния строительных конструкций. Капустин. В. В., Ушаков А. Л. , Бакайкин Д. В., (ООО ИнжСтройИзыскания)    
   
Некоторые особенности обработки данных, используемые при георадарных исследованиях строительных конструкций. Капустин В.В., Строчков Ю.А. (ООО ИнжСтройИзыскания )    
   
ИНЖЕНЕРНАЯ И РУДНАЯ ГЕОФИЗИКА ‑ 2008    
   
Применение георадарных и акустических методов при обследовании железобетонных свайных конструкций. Семейкин Н.П. (ООО ЛогиС), Капустин В.В. (ООО ИнжСтройИзыскания)    
   
Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 7 научных статьях и 4 сборниках материалов к научно‑практическим конференциям.    
   
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав и заключения. Содержит 195 страниц машинописного текста, 128 рисунков и библиографический список использованных    
литературных источников из 48 наименований, из которых 5 иностранных.    
   
Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Владову М.Л. за помощь и поддержку при написании данной работы. Автор высоко ценит помощь, оказанную    
Калининым В.В. при обсуждении основных результатов данной работы. Автор выражает признательность Вознесенскому Е.А., Шалаевой Н.В., Старовойтову А.В., Гайнанову В.Г. и другим    
сотрудникам кафедры сейсмометрии и геоакустики за ценные замечания и конструктивную критику, руководителям ООО НПО КОСМОС Чернякову А.В. и Богомоловой О.В., руководителям    
ООО ИнжСтройИзыскания Калиничеву А.В., Батагову Б.А., Гавриленко В.В. за оказанную помощь при разработке и внедрении ряда методов, руководителям ООО Логические системы    
Семейкину Н.П. и Помозову В.В. и руководителю НПЦ Геотех Монахову В.В. за помощь в аппаратурном оснащении, руководителям ЗАО Триада‑Холдинг Шилину А.А. и Кириленко А.М.,    
руководителю лаборатории свайных фундаментов (НИИОСП) Ястребову П.И. за предоставленную возможность решения интересных задач и получения ценного материала. Огромное спасибо    
всем коллегам, которые участвовали совместно со мной в написании публикаций, докладов и получении материалов. Светлая память Аркадию Васильевичу Калинину, под руководством    
которого начались данные исследования.
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово